{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":702,"n_cols":7,"rows_kept":702,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,0,53,6],[695,0,695,6],[698,1,698,3],[700,1,700,5],[701,1,701,5],[197,0,197,6],[65,0,65,6],[84,0,84,6],[93,0,93,6],[87,0,87,6],[94,0,94,6],[101,0,101,6],[111,0,111,6],[118,0,118,6],[132,0,132,6],[163,0,163,6],[0,0,0,6],[1,0,1,6],[5,0,5,6],[16,0,16,6],[40,0,40,6],[192,0,192,6],[413,0,413,6],[240,0,240,6],[279,0,279,6],[280,0,280,6],[309,0,309,6],[316,0,316,6],[332,0,332,6],[349,0,349,6],[369,0,369,6],[394,0,394,6],[383,0,383,6],[379,0,379,6],[555,0,555,6],[414,0,414,6],[428,0,428,6],[443,0,443,6],[444,0,444,6],[475,0,475,6],[478,0,478,6],[484,0,484,6],[487,0,487,6],[493,0,493,6],[494,0,494,6],[544,0,544,6],[649,0,649,6],[650,0,650,6],[668,0,668,6],[674,0,674,6],[568,0,568,6],[569,0,569,6],[577,0,577,6],[620,0,620,6],[621,0,621,6],[638,0,638,6]]}
["Лот №1. Славянская центральная районная больница \n(Донецкая область, г. Николаевка)"]
["Перечень объемов работ и материалов*"]
[]
["№","Название материала/работ","Ед. измерения","Количество","Стоимость за ед., \nбез НДС","НДС","Итого"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["Раздел №1 \"Стены и перегородки\" "]
[1,"Разборка кирпичных перегородок","1 м3",1.92]
[2,"Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3","м3",6.72]
[3,"Устройство перегородок на металлическом однорядном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами с утеплением в жилых и общественных зданиях","100м2",0.90500000000000003]
[4,"Листы гипсокартонные, толщина 12 мм","м2",190.05]
[5,"Устройство перегородок в металлопластиковом каркасе","100м2",0.81]
[6,"Перегородки в металлопластиковом каркасе","м2",81]
[7,"Дюбель-шурупы пластмассовые ","100шт",0.67]
[8,"Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная универсальная","баллон",7]
[9,"Заделка проемов в кирпичных стенах пеноблоками","м3",6.2]
[10,"Плиты пенобетонные","м3",6.2]
["Раздел №2 \"Отделочные работы внутренние\""]
[11,"Улучшенная штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-песчаным раствором по камню и бетону","100м2",0.63]
[12,"Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню","100м2",0.15]
[13,"Устройство обшивки откосов гипсокартонными листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса с утеплением минераловатными плитами","100м2",0.9]
[14,"Профиль оцинкованный 28/27","м",299.7]
[15,"Профиль оцинкованный 60/27","м",412.2]
[16,"Дюбель-шурупы пластмассовые ","100шт",13.3]
[17,"Саморезы","100шт",56.25]
[18,"Листы гипсокартонные, толщина 12 мм","м2",94.5]
[19,"Улучшенная окраска акриловыми составами стен по штукатурке","100м2",3.21]
[20,"Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке","100м2",4.82]
[21,"Облицовка поверхностей рядовыми керамическими глазурованными плитками без карнизных, плинтусных и угловых элементов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону","100м2",10.88]
[22,"Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой \"Cerezit\"","100м2",7.875]
[23,"Шпаклёвка Ceresit СT 29 для внутренних работ","кг",2835]
[24,"Улучшенная окраска акриловыми составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску","100м2",2.7]
[25,"Улучшенная окраска колером масляным потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску","100м2",4.585]
[26,"Устройство каркаса подвесных потолков \"Армстронг\"","100м2",0.59]
[27,"Профили основные ","м",56]
[28,"Профили поперечные ","м",168.15]
[29,"Дюбель-шурупы пластмассовые ","100шт",1.76]
[30,"Подвесы в комплекте","100шт",0.47]
[31,"Уголок пристенный","м",63.72]
[32,"Укладка плит потолочных в каркас потолка \"Армстронг\"","100м2",0.59]
[33,"Плиты  для потолков Армстронг \"Оазис\" (Германия) ","м2",61.95]
["Раздел №3 \"Полы\" "]
[34,"Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2","100м2",0.14299999999999999]
[35,"Устройство сплошной теплоизоляции и звукоизоляции из плит OSB","100м2",0.14299999999999999]
[36,"Плиты OSB , толщина 22 мм ","100м2",0.14585999999999999]
[40,"Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах","100м",0.153]
[41,"Шурупы ","100шт",0.23]
[42,"Дюбели 6 мм х 40 мм в комплекте","1000 шт",2.3E-2]
[43,"Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт","100м2",3.02]
[44,"Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные ","м2",308.04000000000002]
[45,"Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit СМ 11","кг",1570.4]
[46,"Церезит","т",0.1371]
[47,"Крестики пластмассовые","100шт",21.81]
[48,"Устройство плинтусов из плиток керамических","100м",2.9649999999999999]
["Раздел №4 \"Дверные проемы\""]
[49,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками в алюминиевом каркасе площадью более 3 м2","100м2",0.308]
[50,"Двери в алюминиевом каркасе","м2",30.8]
[51,"Дюбель-шурупы пластмассовые ","100шт",0.82]
[52,"Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная","баллон",8]
[53,"Установка дверных коробок в каменных стенах","100 м2",0.05]
[54,"Установка дверных полотен наружных","100 шт",0.01]
[55,"Блоки дверные утепленные металлические","м2",5]
[56,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах","100м2",0.55900000000000005]
[57,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах","100м2",0.56299999999999994]
[58,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах","100м2",3.5999999999999997E-2]
[59,"Блоки дверные металлопластиковые","м2",115.8]
["Раздел №5 \"Витражи, окна, фрамуги\""]
[60,"Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 1 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий","100м2",8.3750000000000005E-2]
[61,"Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий","100м2",6.7100000000000007E-2]
[62,"Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий","100м2",7.0599999999999996E-2]
[63,"Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий","100м2",1.4059999999999999]
[64,"Блоки оконные для общественных зданий металлопластиковые","м2",162.74]
[65,"Заполнение оконных проемов готовыми блоками в алюминиевом каркасе в каменных стенах общественных зданий","100м2",1.2829999999999999]
[66,"Блоки оконные для общественных зданий в алюминиевом каркасе","м2",128.30000000000001]
[67,"Подоконники металлопластиковые ","м",82.11]
[68,"Сливы СПСН-25, СПСВ-25, огрунтованные и окрашенные","т",0.11700000000000001]
[69,"Дюбель-шуруп 100х10","100шт",8.8000000000000007]
[70,"Силикон","л",29.63]
[71,"Пена монтажная ","л",78.400000000000006]
[72,"Мастика \"Гермобутил-С\"","т",2.3E-2]
[73,"Саморезы","100шт",2.75]
[74,"Монтаж металлических решеток на окна первого этажа","1т",1.22]
[75,"Металлические конструкции","т",1.22]
[76,"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021","100 м2",0.51500000000000001]
[77,"Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя","100 м2",0.51500000000000001]
[" Раздел №6 \"Кровля\""]
[78,"Теплоизоляция всей кровли и боковых поверхностей парапетов пенополиуретановой смесью Рипор толщ.50мм","100 м2",4.4400000000000004]
[79,"Пенополиуретановая смесь Рипор ","м3",22.2]
["Раздел №7 \"Прочие работы\""]
[80,"Устройство бетонного пандуса из морозостойкого бетона марки В20/25","м3",13.1]
[81,"Железнение цементных покрытий","м2",131]
[82,"Монтаж ограждения пандуса","1т",0.111]
[83,"Металлические конструкции","т",0.111]
[84,"Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения","100 м3",5.0000000000000001E-4]
["Раздел №8 \"Рентгенкабинет\""]
["8.1 \"Кирпичная кладка\" "]
[85,"Кладка наружных простых стен из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м","1 м3",42]
[86,"Кирпич силикатный одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100","1000шт",15.96]
[87,"Устройство металлических перемычек над проемами","т",2.839]
[88,"Швеллеры N10-14 из стали марки 18сп","т",1.47]
[89,"Сталь листовая","т",1.38]
[90,"Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М75","м3",4]
["8.2 \"Окна\" "]
[91,"Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 1 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий","100м2",5.0000000000000001E-3]
[92,"Окно рентгенозащитное ","шт",1]
[93,"Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий","100м2",0.10199999999999999]
[94,"Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий","100м2",0.56299999999999994]
[95,"Блоки оконные для общественных зданий металлопластиковые","м2",66.5]
[96,"Подоконники металлопластиковые ","м",38.25]
[97,"Сливы СПСН-25, СПСВ-25, огрунтованные и окрашенные","т",4.7E-2]
[98,"Установка на окна рентгенозащитных ставен из листового свинца","т",0.15]
[99,"Конструкции из свинца толщ.2мм","т",0.15]
["8.3 \"Двери\""]
[100,"Установка дверных коробок в каменных стенах","100 м2",4.2000000000000003E-2]
[101,"Установка дверных полотен рентгенозащитных","100 шт",0.02]
[102,"Двери рентгенозащитные","шт",2]
[103,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах","100м2",6.93E-2]
[104,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах","100м2",4.8099999999999997E-2]
[105,"Блоки дверные металлопластиковые","м2","1974-09-01"]
["8.4 \"Полы\""]
[106,"Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2","100м2",0.82799999999999996]
[107,"Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2","100м2",0.82799999999999996]
[108,"Устройство под покрытие пола основания из дpевесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью основания до 20 м2","100м2",0.82799999999999996]
[109,"Укладка по перекрытию лаг из брусков площадью покрытия пола до 10 м2","100м2",0.82799999999999996]
[110,"Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2","100м2",2.4940000000000002]
[111,"Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах","100м",0.63]
[112,"Шурупы ","100шт",0.23]
[113,"Дюбели 6 мм х 40 мм в комплекте","1000 шт",2.3E-2]
[114,"Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт","100м2",1.6659999999999999]
[115,"Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные ","м2",169.93199999999999]
[116,"Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit СМ 11","кг",866]
[117,"Церезит","т",8.5000000000000006E-2]
[118,"Крестики пластмассовые","100шт",21.81]
["8.5 \"Кровля\""]
[119,"Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м, массой до 3 т","т",1.9319999999999999]
[120,"Металлические конструкции","т",1.9319999999999999]
[121,"Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м, при высоте здания до 25 м","т",2.12]
[122,"Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей","т",2.12]
[123,"Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021","100 м2",0.75]
[124,"Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слоя ","100 м2",0.75]
[125,"Установка опорных подушек","100 шт",0.08]
[126,"Опорные подушки","м3",0.6]
[127,"Стержневая арматура А-III","100кг",0.5]
[128,"Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали","100кг",3.2000000000000001E-2]
[129,"Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2",1.71]
[130,"Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката, марка НС 35-1000-0,6","т",1.095]
[131,"Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",1.4E-2]
[132,"Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей","т",5.0000000000000001E-4]
[133,"Устройство оклеечной пароизоляции в один слой","100м2",2.3319999999999999]
[134,"Паробарьер","м2",256.52]
[135,"Утепление покрытий плитами Изовер толщ.200мм","100м2",2.12]
[136,"Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты Изовер ","м3",43.671999999999997]
[137,"Устройство гидробарьера","100м2",2.3319999999999999]
[138,"Гидробарьер","м2",256.52]
[139,"Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2",2.12]
[140,"Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката, марка Н57-750-0,7","т",1.845]
[141,"Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",1.7000000000000001E-2]
[142,"Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей","т",6.9999999999999999E-4]
[143,"Зашивка карниза профилированным настилом","100 м2",0.27]
[144,"Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката, марка С10-1000-0,6","т",0.152]
[145,"Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",2E-3]
[146,"Монтаж метал.каркаса","т",0.13800000000000001]
[147,"Металлические конструкции","т",0.13800000000000001]
[148,"Устройство мелких покрытий [брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.] из листовой оцинкованной стали","100 м2",0.43]
["8.6 \"Отделочные работы внутренние\" "]
[149,"Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню","100м2",0.311]
[150,"Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов плоских при ширине до 200 мм","100м",0.74]
[151,"Улучшенная штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-песчаным раствором по камню и бетону","100м2",1.6559999999999999]
[152,"Улучшенная баритовая штукатурка поверхностей потолков толщ.30мм","100м2",0.47599999999999998]
[153,"Баритовая штукатурка стен толщ.30мм","100м2",0.79600000000000004]
[154,"Баритовая штукатурка стен толщ.50мм","100м2",0.11]
[155,"Штукатурка баритовая \"Рентгенпром\" (расход 90кг/м2 при толщ.30мм и 130кг/м2 при толщ.50мм)","т",12.878]
[156,"Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой \"Cerezit\"","100м2",0.32600000000000001]
[157,"Шпаклёвка Ceresit СT 29 для внутренних работ","кг",137.4]
[158,"Улучшенная окраска акриловыми составами стен по штукатурке","100м2",2.9929999999999999]
[159,"Облицовка поверхностей рядовыми керамическими глазурованными плитками без карнизных, плинтусных и угловых элементов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону","100м2",0.57599999999999996]
[160,"Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски","100м2",2.4969999999999999]
[161,"Протравка поверхностей потолков антибактериальным раствором","100м2",2.4969999999999999]
[162,"Смесь антибактериальная Ceresit СТ 99 (расход 0, 07л/м2)","кг",17.478999999999999]
[163,"Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой \"Cerezit\"","100м2",0.36599999999999999]
[164,"Шпаклёвка Ceresit СT 29 для внутренних работ","кг",131.80000000000001]
[165,"Улучшенная окраска акриловыми составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску","100м2",0.36599999999999999]
[166,"Устройство каркаса подвесных потолков \"Армстронг\"","100м2",1.655]
[167,"Профили основные ","м",156]
[168,"Профили поперечные ","м",471]
[169,"Дюбель-шурупы пластмассовые ","100шт",4.92]
[170,"Подвесы в комплекте","100шт",2.7]
[171,"Уголок пристенный","м",179]
[172,"Укладка плит потолочных в каркас потолка \"Армстронг\"","100м2",1.655]
[173,"Плиты  для потолков Армстронг \"Оазис\" (Германия) ","м2",173.77500000000001]
[174,"Лоток кабельный","100 м",0.12]
[175,"Лотки кабельные с крышками","шт",4]
[176,"Консоль потолочная для крепления лотков","шт",12]
["8.7 \"Прочие работы\" "]
[177,"Пробивка проемов в конструкциях из кирпича","м3",2.0699999999999998]
[178,"Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3","м3",0.7]
[179,"Металлическая перемычка","т",3.5999999999999997E-2]
[180,"Швеллеры N10-14 из стали марки 18сп","т",3.5999999999999997E-2]
["8.8 \"Вентиляция рентген кабинета\""]
[181,"Монтаж вентиляционной установки массой до 0,25 т","шт",1]
[182,"Вентиляционная установка  МС-09-РЕ в комплекте с:вентилятором,эл.нагревателем,фильтром ,щитом управления и автоматики","шт",1]
[183,"Щит автоматики","шт",1]
[184,"Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т с электродвигателем на одной оси","шт",1]
[185,"Вентиляторы радиальные, ВР-287-46.1-2,5","комплект",1]
[186,"Установка виброизоляторов пружинных №38","10шт",0.4]
[187,"Виброизоляторы  ДО 38","шт",4]
[188,"Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т","шт",2]
[189,"Вентиляторы осевые, 100М ВЕНТС","шт",2]
[190,"Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам","м2",0.42]
[191,"Вставка гибкая  250х300 к МС-09","шт",2]
[192,"Установка заслонок воздушных , периметром до 1000 мм","шт",2]
[193,"Воздушная заслонка 250х300 к МС-09","шт",1]
[194,"Воздушная заслонка АЗД 192 250х250Р","шт",1]
[195,"Изготовление регулирующей задвижки ф250мм","т",4.3899999999999998E-3]
[196,"Установка шумоглушителей к МС-09","шт",1]
[197,"Шумоглушитель к МС-09 L=0,5м","шт",1]
[198,"Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК -01-250-1,0","шт",1]
[199,"Глушители шума  ГТК 01-250-1,0","шт",1]
[200,"Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам","м2",0.22]
[201,"Вставка гибкая  ГВ.К.250-01","шт",1]
[202,"Вставка гибкая  ГВ.П 175х175-01","шт",1]
[203,"Прокладка воздуховодов периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0,6 мм","100м2",8.0000000000000002E-3]
[204,"Прокладка воздуховодов периметром до 1000мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0, 5 мм","100м2",0.13800000000000001]
[205,"Прокладка воздуховодов периметром до 600 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0, 5 мм","100м2",0.19400000000000001]
[206,"Прокладка воздуховодов диаметром до 250 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0, 6 мм","100м2",8.5000000000000006E-2]
[207,"Прокладка воздуховодов диаметром до 200 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0, 5 мм","100м2",6.3E-2]
[208,"Устройство решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2","изделие",17]
[209,"Решетки вентиляционные РН 250х300 мм","шт",1]
[210,"Решетки вентиляционные ОРГ 300х150 мм; 150х300мм","шт",3]
[211,"Решетки вентиляционные ОРГ 250х150 мм; ","шт",2]
[212,"Решетки вентиляционные ОРГ 250х100 мм; ","шт",1]
[213,"Решетки вентиляционные ОРГ 200х150 мм; ","шт",4]
[214,"Решетки вентиляционные ОРГ 200х100 мм; ","шт",4]
[215,"Решетки вентиляционные ОРГ150х150 мм; ","шт",2]
[216,"Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметром 250 мм","зонт",1]
[217,"Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали,  диаметр 250 мм","шт",1]
[218,"Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметром 100 мм","зонт",2]
[219,"Зонты вентиляционных систем круглые из оцинкованной стали, диаметр 100 мм","шт",2]
[220,"Лючок для замеров параметров воздуха","шт",6]
[221,"Металл для крепления воздуховодов и рекуператора","кг",25]
[222,"Укрытие электродвигателя вентилятора №2,5 УД-17","т",7.9000000000000008E-3]
["Раздел №9 \"Вентиляция оперблока\" "]
[223,"Установка вентиляторов радиальных массой свыше 0, 05 до 0,12 т с электродвигателем на одной оси","шт",2]
[224,"Вентиляторы радиальные, ВР-287-46.1-3,15  N=3кВт, п=1500об/мин","комплект",1]
[225,"Вентиляторы радиальные, ВР-88-72.1-4,3 N=3кВт, п=3000об/мин","комплект",1]
[226,"Установка виброизоляторов пружинных №38","10шт",0.5]
[227,"Виброизоляторы  ДО 38","шт",5]
[228,"Установка виброизоляторов пружинных №39","10шт",0.5]
[229,"Виброизоляторы  ДО 39","шт",5]
[230,"Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам","м2",0.73]
[231,"Вставка гибкая  ГВ.К.315-01","шт",1]
[232,"Вставка гибкая  ГВ.К.400-01","шт",1]
[233,"Вставка гибкая  ГВ.П 220х220-01","шт",1]
[234,"Вставка гибкая  ГВ.П 280х280-01","шт",1]
[235,"Установка рекуператора (масса 0,061т)","шт",1]
[236,"Рекуператор платинчатый ПР 800х500 \"ВЕНТС\"","шт",1]
[237,"Установка поворотного колена ПК 800х500","100м2",0.02]
[238,"Поворотное колено ПК 800х500","шт",4]
[239,"Установка калориферов массой до 0,1 т","шт",1]
[240,"Калориферы ПНВ 113-304-02 (ВН3-08)","шт",1]
[241,"Прокладка конфузоров 905х503-ф315 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 1 мм","100м2",1.4E-2]
[242,"Прокладка короба из оцинкованной стали ,толщиной 1 мм 905х930х503(Н)","100м2",2.9000000000000001E-2]
[243,"Прокладка короба из оцинкованной стали ,толщиной 1 мм 1040х600х2000(Н)","100м2",6.0999999999999999E-2]
[244,"Установка фильтров ячейковых-4ячейки (1 яч.-0,25м2)","м2",1]
[245,"Фильтры воздушные ячейковые ФЯП (4 ячейки)","шт",4]
[246,"Установка панели для ячейковых фильтров, подставки под калорифер,конфузор,короба","100кг",0.754]
[247,"Подставки под оборудование ","кг",29.4]
[248,"Панель для ячейковых фильтров","шт",1]
[249,"Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм","шт",1]
[250,"Глушители шума , марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм","шт",1]
[251,"Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм","шт",1]
[252,"Глушители шума вентиляционных установок  марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм","шт",1]
[253,"Прокладка воздуховодов периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0,7 мм","100м2",0.41499999999999998]
[254,"Прокладка воздуховодов периметром свыше 1600 до 2400 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0,7 мм","100м2",0.08]
[255,"Прокладка воздуховодов диаметром 400мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0, 7 мм","100м2",2E-3]
[256,"Изоляция поверхностей Climaflex ROLL","100м2",0.09]
[257,"Теплоизоляция  толщ.20мм Climaflex ROLL","м2",9]
[258,"Металл для крепления воздуховодов и рекуператора","кг",20]
[259,"Устройство решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2","изделие",1]
[260,"Решетки вентиляционные РН 400х400 мм","шт",1]
["Раздел №10 \"Монтаж сантехнического оборудования\""]
["10.1 \"Оборудование\""]
[261,"Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды","10к-т",1.8]
[262,"Умывальники кермические прямоугольные со спинкой , сифоном выпуском и кронштейнами","комплект",18]
[263,"Установка моек на одно отделение","10к-т",0.2]
[264,"Мойки стальные эмалированные унифицированные с одной чашей МСУ,","шт",2]
[265,"Установка смесителей","10шт",2]
[266,"Смесители для умывальников, См-УмДЦБА","комплект",15]
[267,"Смесители для медицинских умывальников, См- УмОЛНР","комплект",5]
[268,"Установка бидэ","10к-т",0.1]
[269,"Биде керамическое без перелива","шт",1]
[270,"Установка ванн купальных стальных","10к-т",0.1]
[271,"Ванны прямобортные стальные эмалированные ","комплект",1]
[272,"Установка смесителей","10шт",0.1]
[273,"Смесители  для ванн,с душевой сеткой на гибком шланге","комплект",1]
[274,"Установка трапов диаметром 50 мм","10к-т",0.2]
[275,"Трапы ТК-50 чугунные эмалированные ","комплект",2]
[276,"Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком","10к-т",0.6]
[277,"Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые УнКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой","шт",6]
[278,"Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы","комплект",6]
[279,"Установка поддонов душевых чугунных","10к-т",0.2]
[280,"Поддоны душевые эмалированные  чугунные ПДЧГ-800 с уравнителем электрических потенциалов, размер 800х800х365 мм","шт",2]
[281,"Установка смесителей","10шт",0.2]
[282,"Смесители  для ванн,с душевой сеткой на гибком шланге","комплект",2]
[283,"Установка кабины душевой","10к-т",0.1]
[284,"Душевая кабина","шт",1]
[285,"Установка смесителей","10шт",0.1]
[286,"Смесители  для ванн,с душевой сеткой на гибком шланге","комплект",1]
[287,"Установка поручней","10шт",0.2]
[288,"Поручни из н/стали для ванной комнаты, для инвалидов","шт",2]
["10.2 \"Арматура\""]
[289,"Кран шаровый муфтовый проходной 11Б27п1,диаметр 15мм","шт",25]
[290,"Кран шаровый муфтовый проходной 11Б27п1,диаметр 20мм","шт",4]
[291,"Кран шаровый муфтовый проходной 11Б27п1,диаметр 25мм","шт",1]
[292,"Кран шаровый муфтовый проходной 11Б27п1,диаметр 32мм","шт",2]
[293,"Установка поливочных кранов диаметром 25 мм","шт",1]
[294,"Вентили проходные муфтовые, 15Б1бк, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 25 мм","шт",1]
["10.3 \"В1\""]
[295,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм","100м",1.7]
[296,"Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 20х2,3 мм","м",170]
[297,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм","100м",0.1]
[298,"Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 25х2,5 мм","м",10]
[299,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм","100м",0.03]
[300,"Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 32х3 мм","м",3]
[301,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 40 мм","100м",0.3]
[302,"Трубы полипропиленовые PN 16 для теплой и холодной воды диам. 40х5,6 мм","м",30]
[303,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 40 мм","шт",4]
[304,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 25 мм","шт",4]
[305,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 20 мм","шт",40]
[306,"Тройник из полипропилена диам. 20 мм","шт",10]
[307,"Крепежные клипсы, диам. 32 мм","шт",30]
[308,"Крепежные клипсы, диам. 20 мм","шт",10]
[309,"Крепежные клипсы, диам. 16 мм","шт",240]
["10.4 \"Т3\""]
[310,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм","100м",1.25]
[311,"Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 20х2,3 мм","м",125]
[312,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм","100м",0.1]
[313,"Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 25х2,5 мм","м",10]
[314,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм","100м",0.03]
[315,"Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 32х3 мм","м",3]
[316,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 40 мм","100м",0.24]
[317,"Трубы полипропиленовые PN 16 для теплой и холодной воды диам. 40х5,6 мм","м",24]
[318,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 40 мм","шт",6]
[319,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 25 мм","шт",4]
[320,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 20 мм","шт",40]
[321,"Тройник из полипропилена диам. 20 мм","шт",10]
[322,"Крепежные клипсы, диам. 32 мм","шт",30]
[323,"Крепежные клипсы, диам. 20 мм","шт",10]
[324,"Крепежные клипсы, диам. 16 мм","шт",180]
[325,"Муфта диам. 15мм","шт",56]
["10.5 \"К1\""]
[326,"Прокладка трубопроводов канализации из","100м",0.82]
[327,"полиэтиленовых труб диаметром 50 мм"]
[328,"Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 50 мм","м",82]
[329,"Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм","100м",0.78]
[330,"Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм","м",78]
[331,"Патрубок П-110К-50С-ПНД","шт",4]
[332,"Отвод  50Кх50К-ПНД","шт",18]
[333,"Отвод 110Кх110К-ПНД","шт",9]
[334,"Тройники Т. 50х50х50 ПНД","шт",11]
[335,"Тройники Т 110х110х50 ПНД","шт",18]
[336,"Тройники Т 110х110х110-ПНД","шт",20]
[337,"Ревизия к канализационным трубам из полипропилена диам. 50 мм","шт",1]
[338,"Ревизия к канализационным трубам из полипропилена диам. 110 мм","шт",7]
[339,"Заглушка к канализационным трубам из полипропилена диам. 50 мм","шт",6]
[340,"Заглушка к канализационным трубам из полипропилена диам. 110 мм","шт",11]
[341,"Кольцо уплотняющее /резиновое/ диам. 50 мм","шт",85]
[342,"Кольцо уплотняющее /резиновое/ диам. 110 мм","шт",94]
[343,"Крепежные клипсы, диам. 63 мм","шт",60]
[344,"Крепежные клипсы, диам. 110 мм","шт",45]
["10.6. \"Рентгенкабинет\" "]
[345,"Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды","10к-т",0.2]
[346,"Умывальники кермические прямоугольные со спинкой , сифоном выпуском и кронштейнами","комплект",2]
[347,"Установка моек на одно отделение","10к-т",0.2]
[348,"Мойки стальные эмалированные унифицированные с одной чашей МСУ,","шт",2]
[349,"Установка смесителей","10шт",0.4]
[350,"Смесители для умывальников, См-УмДЦБА","комплект",4]
[351,"Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком","10к-т",0.1]
[352,"Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые УнКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и  цельноотлитой полочкой","шт",1]
[353,"Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы","комплект",1]
["10.6.1 \"АРМАТУРА\""]
[354,"Кран шаровый муфтовый проходной 11Б27п1,диаметр 15мм","шт",1]
[355,"Установка фланцевых задвижек диам. 50 мм","100шт",0.02]
[356,"Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм","шт",2]
["10.6.2 \"В1,Т3\""]
[357,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм","100м",0.23]
[358,"Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 20х2,3 мм","м",23]
[359,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм","100м",0.48]
[360,"Трубы полипропиленовые PN 10 для холодной воды диам. 25х2,5 мм","м",48]
[361,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 25 мм","шт",3]
[362,"Колено 90 град. из полипропилена диам. 20 мм","шт",6]
[363,"Тройник из полипропилена диам. 20 мм","шт",3]
[364,"Крепежные клипсы, диам. 20 мм","шт",60]
[365,"Крепежные клипсы, диам. 16 мм","шт",35]
[366,"Муфта диам. 15мм","шт",10]
["10.6.3 \"К1\""]
[367,"Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм","100м",0.06]
[368,"Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 50 мм","м",6]
[369,"Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм","100м",0.17]
[370,"Трубы полипропиленовые для внутренней канализации диам. 110 мм","м",17]
[371,"Патрубок П-110К-50С-ПНД","шт",4]
[372,"Отвод  50Кх50К-ПНД","шт",18]
[373,"Отвод 110Кх110К-ПНД","шт",9]
[374,"Тройники Т. 50х50х50 ПНД","шт",11]
[375,"Тройники Т 110х110х50 ПНД","шт",18]
[376,"Тройники Т 110х110х110-ПНД","шт",20]
[377,"Ревизия к канализационным трубам из полипропилена диам. 50 мм","шт",1]
[378,"Ревизия к канализационным трубам из полипропилена диам. 110 мм","шт",7]
[379,"Заглушка к канализационным трубам из полипропилена диам. 50 мм","шт",6]
[380,"Заглушка к канализационным трубам из полипропилена диам. 110 мм","шт",11]
[381,"Кольцо уплотняющее /резиновое/ диам. 50 мм","шт",90]
[382,"Кольцо уплотняющее /резиновое/ диам. 110 мм","шт",100]
[383,"Крепежные клипсы, диам. 63 мм","шт",4]
[384,"Крепежные клипсы, диам. 110 мм","шт",10]
["Раздел 11. \"Монтаж охранной сигнализации\""]
["11.1 \"Оборудование\""]
[385,"Прибор приемно-контрольный охранный в комплекте  Оріон-8ТМ.1","шт",1]
[386,"Клавиатура Оріон-8ТД","шт",1]
[387,"Радиокомплект Оріон-РК","шт",1]
[388,"Прибор приемно-контрольный охранный","шт",1]
[389,"Блок питания БЖ-1215","шт",1]
[390,"Блок питания","шт",1]
[391,"Датчик движения Swan-Quad","шт",2]
[392,"Датчик разбития стекла GBD-2","шт",1]
[393,"Датчик открытия Страж П-408","шт",2]
[394,"Датчик открытия Страж П-404Б","шт",3]
[395,"Приборы, устанавливаемые на конструкциях, масса до 5 кг","шт",8]
[396,"Оповещатель светозвуковой ОС3 \"Джміль-2\"","шт",1]
[397,"Монтаж оповещателя светозвукового","шт",1]
["11.2 \"Кабельная продукция\""]
[398,"Кабель МКШ 2х0,75","1000м",1.4999999999999999E-2]
[399,"Кабель МКШ 2х0,5","1000м",0.08]
[400,"Трехжильный кабель сечением 3.1,5мм2 ВВГнг- FRLS(Е90) 3х1,5","1000м",5.0000000000000001E-3]
[401,"Кабель по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг","100 м",1]
[402,"Канал кабельный \"Короб\" ККПС 20х10","1000м",0.03]
[403,"Канал кабельный \"Короб\" ККПС 40х25","1000м",6.0000000000000001E-3]
[404,"Прокладка коробов пластиковых","100 м",0.36]
[405,"Пробивка круглых отверстий диаметром до 50 мм","100 шт",7.0000000000000007E-2]
[406,"Заделка бетоном отверстий площадью до 0,1 м2","м3",0.01]
[407,"Ввод кабельной линии в здание","ввод",1]
[408,"Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм","м",4]
[409,"Изготовление гильз для прохода через стены, перегородки","т",6.0000000000000001E-3]
[410,"Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм (80шт)","т",3.0400000000000002E-4]
[411,"Скобы монтажные СО-8У3","1000шт",0.15]
["Раздел 12. \"Приборы и средства автоматизации\""]
["12.1 \"Вентсистемы\""]
[412,"Бобышка БП1-М27х2 ЗК4-1-10-95","шт",1]
[413,"Монтаж бобышек, штуцеров систем автоматизации на условное давление до 10 МПа [100 кгс/см2]","10 шт",0.1]
[414,"Термометр технический угловой УНОМ.2-240-291","шт",1]
[415,"Приборы, устанавливаемые на трубопроводах и оборудовании на закладных устройствах, соединения резьбовые (термометр)","шт",1]
[416,"Оправа защитная для технических стеклянных термометров угловая 2У","шт",1]
[417,"Бобышка БП1-М27х2 ЗК4-1-6-95","шт",2]
[418,"Монтаж бобышек, штуцеров систем автоматизации на условное давление до 10 МПа [100 кгс/см2]","10 шт",0.2]
[419,"Термометр технический угловой УНОМ.5-240-104","шт",2]
[420,"Приборы, устанавливаемые на трубопроводах и оборудовании на закладных устройствах, соединения резьбовые (термометр)","шт",2]
[421,"Оправа защитная для технических стеклянных термометров угловая 2У","шт",2]
[422,"Отборное устройство давления ЗК14-2-4-02","шт",1]
[423,"Закладное устройство отбора давления [разрежения]","10 шт",0.1]
[424,"Манометр показывающий  МП4-У","шт",1]
[425,"Приборы, устанавливаемые на трубопроводах и оборудовании на закладных устройствах, соединения резьбовые (манометр)","шт",1]
[426,"Отборное устройство давления ЗК14-2-2-02","шт",1]
[427,"Закладное устройство отбора давления [разрежения]","10 шт",0.1]
[428,"Манометр показывающий  МП4-У","шт",1]
[429,"Приборы, устанавливаемые на трубопроводах и оборудовании на закладных устройствах, соединения резьбовые (манометр)","шт",1]
[430,"Регулятор температуры двухканальный в комплекте РТ- 10","шт",1]
[431,"Приборы, устанавливаемые на конструкциях, масса до 5 кг","шт",1]
[432,"Монтаж термопреобразователя сопротивления","шт",2]
[433,"Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных","100 м",0.25]
[434,"Приборы, устанавливаемые на трубопроводах и оборудовании на закладных устройствах, соединения резьбовые (регулятор температуры)","шт",1]
[435,"Щиток для установки регулятора в комплекте ШИМН 301538.007","шт",1]
[436,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А","шт",1]
[437,"Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (реле)","шт",1]
[438,"Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (трансформатор)","шт",1]
[439,"Щиток для установки регулятора","шт",1]
[440,"Двухходовой регулирующий клапан фланцевый Н640S Ду 40мм ","шт",1]
[441,"Приборы, монтируемые на трубопроводе [клапан регулирующий], диаметр трубопровода до 50 мм","шт",1]
["12.2 \"Щиты\""]
[442,"Щиты шкафные малогабаритные ЩШМ-600х400х250мм","шт",1]
[443,"Монтаж щитов, пультов, стативов, масса до 50 кг","шт",1]
["12.3 \"Электроаппаратура\""]
[444,"Устройство сигнализации ВАРИАНТ-БС","шт",1]
[445,"Аппарат управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2","шт",1]
[446,"Выключатель автоматический ВА 47-29-2/В2 2А","шт",1]
[447,"Выключатель автоматический число полюсов-1,ВА47- 29-1/В1 1А","шт",2]
[448,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А","шт",3]
["12.4 \"Кабели и провода\""]
[449,"Провод напряжением 660в сечением 1,0мм2 ПВ1","1000м",5.0000000000000001E-3]
[450,"Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных","100 м",0.05]
["12.5 \"Материалы и монтажные изделия\""]
[451,"Клеммные зажимы на дин-рейку","шт",10]
[452,"Ограничитель на Din-рейку ","шт",4]
[453,"Монтажная Din-рейка L=600мм","шт",2]
[454,"Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг","шт",2]
[455,"Рамка РПМ 55х15","1000шт",1E-3]
["Раздел 13. \"Монтаж противопожарной системы\""]
["13.1 \"Оборудование\""]
[456,"Прибор приемно-контрольный пожарный адресный ППКП \"Тирас-А\"","шт",1]
[457,"Монтаж прибора","шт",1]
[458,"Адресная панель управления АПК","шт",1]
[459,"Панель управления","шт",1]
[460,"Адресное устройство расширения АПР","шт",5]
[461,"Монтаж адресного устройства расширения","устр-во",5]
[462,"Устройство ввода-вывода АМ-1","шт",1]
[463,"Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации","канал",1]
[464,"Модуль барьерной искрозащиты МБИ-2","шт",1]
[465,"Модуль барьерной искрозащиты","шт",1]
[466,"Блок питания БЖ-1230","шт",8]
[467,"Блок питания","шт",8]
[468,"Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM","шт",1]
[469,"Модуль цифрового автодозвона","шт",1]
[470,"Комплекс аппаратуры ВЕЛЛЕЗ-48-400","шт",1]
[471,"Блок коммутации на 6 усилителей и 6 линий на стене","шт",1]
[472,"Цифровой источник сообщений","шт",1]
[473,"Усилитель мощности, отдельно устанавливаемый","шт",4]
[474,"Установка шкафа коммутационного, устанавливаемого на стене","шт",1]
[475,"Пульт микрофонный на 6 зон трансляции RM-6","шт",1]
[476,"Пульт микрофонный на 6 зон трансляции","шт",1]
[477,"Блок резервного питания PSU 01-24/12","шт",1]
[478,"Блок резервного питания","шт",1]
[479,"Извещатель пожарный  дымовой оптический СПД-А (7шт.-резерв)","шт",73]
[480,"Монтаж извещателя пожарного дымового","шт",66]
[481,"Извещатель пожарный тепловой СПТ-А (1шт.-резерв)","шт",5]
[482,"Извещатель пожарный тепловой","шт",4]
[483,"Извещатель пожарный комбинированный СПК-А (1шт.- резерв)","шт",5]
[484,"Извещатель пожарный комбинированный","шт",4]
[485,"Извещатель пожарный ручной СПР-А (1шт.-резерв)","шт",10]
[486,"Монтаж извещателя пожарного ручного","шт",9]
[487,"Извещатель пожарный  взрывозащищенный \"Алмаз\" 1ЕхdIICT6/T5","шт",3]
[488,"Монтаж ивещателя пожарного","шт",3]
[489,"Наружная сирена со светомаяком ОСЗ-3","шт",1]
[490,"Монтаж сирены","шт",1]
[491,"Оповещатель пожарный световой ОС-3 \"Выход\"","шт",40]
[492,"Оповещатель пожарный световой ОС-6,4 \"Выход\"","шт",3]
[493,"Монтаж оповещателя светового","шт",43]
[494,"Акустическая система 6/3AS100FW","шт",27]
[495,"Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении","шт",27]
[496,"Фонарь аккумуляторный светодиодный Луч-ЖДС172/12","шт",1]
[497,"Телефонный аппарат ","шт",1]
[498,"Аппарат телефонный","шт",1]
[499,"Коробка телефонная  КРП-10","шт",1]
[500,"Коробка телефонная","шт",1]
[501,"Коробка распределительная КР-2","шт",4]
[502,"Коробка распределительная настенная для кабеля в пластмассовой оболочке","коробка",4]
[503,"Коробка монтажная КМС 2-12","шт",80]
[504,"Коробка монтажная","100 шт",0.8]
["13.2 \"Кабельная продукция\""]
[505,"Кабель для интерфейса -витая пара ОК-Net FTP кат.5е 4х2х0,51","1000м",0.15]
[506,"Трехжильный кабель сечением 3.1,5мм2 ВВГнг- FRLS(Е90) 3х1,5","1000м",0.02]
[507,"Кабель сечением 4.1мм2 КВВГ","1000м",0.01]
[508,"Кабель сечением 4.1мм2 КВВГнгд-FR(Е30)","1000м",0.8]
[509,"Кабель сечением 4.1мм2 КВВГЭнгд-FR(Е30)","1000м",0.01]
[510,"Кабель числом пар и диаметром жилы 10х2х0,5мм (ТПП)(ТППЭП)","1000м",5.0000000000000001E-3]
[511,"Кабель по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг","100 м",9.9499999999999993]
[512,"Провод сечением 2.1,0мм2 ШВВПн","1000м",1]
[513,"Провод телефонный ПРППМ 1х2х0,5","1000м",0.01]
[514,"Прокладка провода при скрытой проводке","100 м",10.1]
["13.3 \"Материалы\""]
[515,"Канал кабельный \"Короб\" ККПС 20х10","1000м",0.1]
[516,"Канал кабельный \"Короб\" ККПС 40х25","1000м",0.6]
[517,"Прокладка коробов пластиковых","100 м",7]
[518,"Пробивка круглых отверстий диаметром до 50 мм","100 шт",1.5]
[519,"Заделка бетоном отверстий площадью до 0,1 м2","м3",0.5]
[520,"Ввод кабельной линии в здание","ввод",3]
[521,"Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм","м",100]
[522,"Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм","м",15]
[523,"Изготовление гильз для прохода через стены, перегородки","т",0.2]
[524,"Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм (700шт)","т",2.66E-3]
[525,"Скобы монтажные СО-8У3","1000шт",1]
[526,"Скобы монтажные СО-10У3","1000шт",3]
["Раздел 14. \"ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ\""]
["14.1 \"Щиток рабочего освещения наборный ЩО-1,ЩО-2,ЩО-3 (3 комплектов)\""]
[527,"Выключатель автоматический число полюсов-3, ВА 47- 29/3Р/С20","шт",3]
[528,"Выключатель автоматический число полюсов-1, ВА 47- 29/1Р/В8","шт",15]
[529,"Выключатель автоматический число полюсов-1, ВА 47- 29/1Р/В6","шт",15]
[530,"Выключатель автоматический дифференциальный число полюсов-2, АД12/2Р/С16/30","шт",15]
[531,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А","шт",48]
[532,"Корпус модульный пластиковый на 28 модулей КМПВ ","шт",3]
[533,"Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене","шт",3]
["14.2 \"Щиток аварийного освещения наборный ЩО-1А,ЩО-2А, ЩО-3А(3 комплектов)\""]
[534,"Выключатель автоматический число полюсов-3, ВА 47- 29/3Р/С10","шт",3]
[535,"Выключатель автоматический число полюсов-1, ВА 47- 29/1Р/В6","шт",30]
[536,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А","шт",33]
[537,"Корпус модульный пластиковый на 14 модулей КМПВ ","шт",3]
[538,"Установка щитков осветительных групповых массой до 3 кг в готовой нише или на стене","шт",3]
[539,"Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ББ","шт",28]
[540,"Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных","100шт",0.28000000000000003]
[541,"Выключатель двухклавишный ВС20-2-0-ББ","шт",47]
[542,"Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных","100шт",0.47]
[543,"Розетка скрытой установки ПС16-262-би","шт",121]
[544,"Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке","100шт",1.21]
[545,"Коробки ответвительные У197,У4","1000шт",0.20300000000000001]
[546,"Коробка У196","1000шт",0.19900000000000001]
[547,"Канал кабельный 16х16мм","1000м",0.34399999999999997]
[548,"Канал кабельный 25х25мм","1000м",7.0000000000000007E-2]
[549,"Прокладка коробов пластиковых","100 м",4.1399999999999997]
[550,"Трубы из полиэтилена , наружный диаметр 20 мм","10м",31]
[551,"Монтаж трубы гибкой гофрированной из ПВХ- пластиката диаметром до 25 мм","100м",3.1]
[552,"Светильник с люминесцентными лампами OWP/ S 418","шт",120]
[553,"Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах [штангах], количество ламп свыше 2 до 4 шт","100шт",1.2]
[554,"Светильник потолочный с люминесцентной лампой ALSPRS 258","шт",24]
[555,"Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах [штангах], количество ламп 2 шт","100шт",0.24]
[556,"Светильник для светодиодов ДБО01ВСП-6","шт",13]
[557,"Монтаж светильников для светодиодов","100шт",0.13]
[558,"Лампы люминесцентные L 18 W/860","10шт",64.400000000000006]
[559,"Лампы люминесцентные L 36 W/860","10шт",7.2]
[560,"Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1,5мм2 ВВГ","1000м",0.17]
[561,"Четырехжильный кабель напряжением до 660в сечением 4.1,5мм2 ВВГ","1000м",0.38200000000000001]
[562,"Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.2,5мм2 ВВГ","1000м",0.15]
[563,"Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1,5мм2 ВВГ","1000м",1.53]
[564,"Двухжильный кабель напряжением до 660в сечением 2.1,5мм2 ВВГ","1000м",0.104]
[565,"Пятижильный кабель напряжением до 660в сечением 5.70мм2 ВВГ","1000м",6.3E-2]
[566,"Пятижильный кабель напряжением до 660в сечением 5.6мм2 ВВГ","1000м",0.43]
[567,"Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 на скобах","100м",27.66]
[568,"Прокладка кабеля сечением до 70 мм2 на скобах","100м",0.63]
[569,"Пятижильный кабель сечением 5.6мм2 ВВГнгд-FR(30)","1000м",0.15]
[570,"Трехжильный кабель сечением 3.2,5мм2 ВВГнгд-FR(30)","1000м",5.6000000000000001E-2]
[571,"Четырехжильный кабель сечением 4.1,5мм2 ВВГнгд- FR(30)","1000м",0.06]
[572,"Трехжильный кабель сечением 3.1,5мм2 ВВГнгд-FR(30)","1000м",0.23]
[573,"Трехжильный кабель  сечением 3.4мм2 ВВГнгд-FR(30)","1000м",4.4999999999999998E-2]
[574,"Двухжильный кабель сечением 2.1,5мм2 ВВГнгд-FR(30)","1000м",7.0000000000000007E-2]
[575,"Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 на скобах","100м",8.91]
["Раздел 15. \"Силовое электрооборудование\""]
["15.1 \"Шкаф вводной наборный ШВ (1 комплект)\""]
[576,"Выключатель автоматический ,число полюсов-3,ВА- 2004/250-3Р/250А","шт",1]
[577,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 250 А","шт",1]
[578,"Выключатель автоматический ,число полюсов-3,ВА- 2004/250-3Р/125А","шт",1]
[579,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 250 А","шт",1]
[580,"Выключатель автоматический число полюсов-1,ВА- 2001-1р-16А","шт",6]
[581,"Выключатель автоматический число полюсов-1,ВА- 2001-1р-10А","шт",1]
[582,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А","шт",7]
[583,"Расцепитель независимый РВ-Н","шт",5]
[584,"Аппарат управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2","шт",5]
[585,"Шина \"N\" нулевая 6х9мм 8/2","шт",2]
[586,"Монтажная Din-рейка L=600мм","шт",3]
[587,"Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг","шт",3]
[588,"Корпус металлический ЩМП-16.6.4-0 74","шт",1]
[589,"Монтаж вводно-распределительных устройств","1 шкаф",1]
[590,"Устройство автоматического ввода резерва АВР-100- 250-54 У3","шт",1]
[591,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 250 А","шт",1]
["15.2 \"Щит силовой распределительный наборный  (1 комплект)\""]
[592,"Выключатель автоматический число полюсов-3,ВА- 2001-3р 25А","шт",1]
[593,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А","шт",1]
[594,"Выключатель автоматический дифференциальный число полюсов-2, АД12/2Р/С16/30","шт",4]
[595,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на  стене или колонне, ток до 25 А","шт",4]
[596,"Выключатель автоматический число полюсов-1,ВА- 2001-1р-10А","шт",4]
[597,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А","шт",4]
[598,"Аппарат управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2","шт",4]
[599,"Шина \"N\" нулевая 8х2мм 14/2","шт",1]
[600,"Корпус металлический ЩРн-24з-1 74","шт",1]
[601,"Монтаж вводно-распределительных устройств","1 шкаф",1]
["Раздел 16. \"Силовое электрооборудование. Вентиляция.\""]
["16.1 \"Щит силовой распределительный наборный  (1 комплект)\""]
[602,"Выключатель автоматический число полюсов-3,ВА- 2001-3р 40А","шт",1]
[603,"Выключатель автоматический число полюсов-3, ВА- 2001-3р-32А","шт",1]
[604,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А","шт",2]
[605,"Выключатель автоматический число полюсов-3,ВА- 2001-3р-2А","шт",1]
[606,"Выключатель автоматический число полюсов-1,ВА- 2001-1р-1А","шт",2]
[607,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А","шт",3]
[608,"Шина \"N\" нулевая(медная)","шт",1]
[609,"Шина \"РЕ\" (медная)","шт",1]
[610,"Пускатель магнитный ПМ 1-09-10/220В","шт",2]
[611,"Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 40 А","шт",2]
[612,"Приставка контактная ПКЛ-1104","шт",2]
[613,"Корпус металлический ЩРн-24з-1 74","шт",1]
[614,"Монтаж вводно-распределительных устройств","1 шкаф",1]
[615,"Кнопка аварийного отключения ","шт",6]
[616,"Кнопка аварийного отключения , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне","шт",6]
[617,"Выключатель одноклавишный ","шт",2]
[618,"Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных","100шт",0.02]
["16.2 \"ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21.121-54У2\""]
[619,"Кнопки управления КЕ,500 В, частота 50 и 60 Гц,220 В, номинальный ток 10 А,количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-081У2","шт",1]
[620,"Кнопки управления КЕ,500 В, частота 50 и 60 Гц,220 В номинальный ток 10 А,количество контактов 2, толкатель гибовидный с фиксацией КЕ-141У3","шт",1]
[621,"Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3","шт",2]
[622,"Пост управления кнопочный ПКУ15-21.121-54У2","шт",1]
[623,"Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3","шт",1]
["16.3 \"ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21.131-54У2\""]
[624,"Кнопки управления КЕ,500 В, частота 50 и 60 Гц,220 В, номинальный ток 10 А,количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-081У2","шт",3]
[625,"Кнопки управления КЕ,500 В, частота 50 и 60 Гц,220 В номинальный ток 10 А,количество контактов 2, толкатель гибовидный с фиксацией КЕ-141У3","шт",3]
[626,"Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3","шт",6]
[627,"Арматура сигнальная АСТК-220","шт",3]
[628,"Аппарат управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2","шт",3]
[629,"Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131-54У2","шт",3]
[630,"Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3","шт",3]
[631,"Пост управления кнопочный ПКЕА-222-2У2","шт",1]
[632,"Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3","шт",1]
[633,"Контактор с электротепловым реле КМИ-10960","шт",2]
[634,"Контактор , устанавливаемый на конструкции на стене или колонне","шт",2]
[635,"Четырехжильный кабель напряжением до 660в сечением 4.4мм2 ВВГнг","1000м",0.05]
[636,"Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1,5мм2 ВВГнг","1000м",2.5000000000000001E-2]
[637,"Двухжильный кабель напряжением до 660в сечением 2.1,5мм2 ВВГнг","1000м",2.5000000000000001E-2]
[638,"Четырехжильный кабель сечением 4.1,5мм2 ВВГнгд- FR(30)","1000м",0.125]
[639,"Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 на скобах","100м",2.25]
[640,"Клеммные зажимы ЗНИ-2,5","шт",10]
[641,"Монтаж зажима","100 шт",0.1]
[642,"Коробка клемная ККС-10","шт",5]
[643,"Коробка [ящик] с зажимами для проводов и кабелей сечением жилы до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10","шт",5]
["Раздел № 17 \"Другое\"**"]
[644,"Дополнительные расходы (транспортные, административные, и т.п.) - добавить при необходимости"]
["…"]
[null,"ИТОГО"]
[]
[null,"*Некоторые материалы и оборудование, приведенные в данном перечне объемов работ и материалов, указаны со ссылкой на торговые марки. Участники могут предлагать альтернативные материалы/оборудование, аналогичные по качественным характеристикам.\nНе допускается использование альтернативных материалов и оборудования, по разделу «Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».\n"]
[null,"** В случае возникновения других дополнительных расходов участнику предлагается детализировать их в разделе №17 с указанием вида расходов и стоимости."]