{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":250,"n_cols":7,"rows_kept":250,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[128,0,128,6],[116,0,116,6],[70,0,70,6],[49,0,49,6],[109,0,109,6],[76,0,76,6],[56,0,56,6],[40,0,40,6],[0,1,0,6],[1,0,1,6],[5,0,5,6],[22,0,22,6],[155,0,155,6],[147,0,147,6],[136,0,136,6],[244,0,244,6],[249,1,249,5],[248,1,248,5],[221,0,221,6],[199,0,199,6]]}
[null,"Лот № 3. Комунальное учреждение \"Центральная городская больница им. Титова\" \n(Луганская область, г. Лисичанск)"]
["Перечень объемов работ и материалов*"]
[]
["№","Название материала/работ","Ед. измерения","Количество","Стоимость за ед., без НДС","НДС","Итого"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["Раздел №1\"Витражи главного входа\""]
[1,"Снятие дверных полотен","100 м2",0.25059999999999999]
[2,"Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке","100 шт",0.04]
[3,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 в алюминиевом каркасе","100м2",0.25059999999999999]
[4,"Витражи в алюминиевом каркасе","м2",25.06]
[5,"Дюбель-шурупы пластмассовые ","100шт",0.67]
[6,"Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная","баллон",7]
[7,"Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню","100м2",0.19]
[8,"Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой \"Cerezit\"","100м2",0.42]
[9,"Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки к норме 15-182-2","100м2",0.42]
[10,"Шпаклёвка Ceresit СT 29 для внутренних работ","кг",151.19999999999999]
[11,"Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке","100м2",0.42]
[12,"Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски","100м2",9.5000000000000001E-2]
[13,"Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой \"Cerezit\"","100м2",9.5000000000000001E-2]
[14,"Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки к норме 15-182-2","100м2",9.5000000000000001E-2]
[15,"Шпаклёвка Ceresit СT 29 для внутренних работ","кг",34.200000000000003]
[16,"Улучшенная окраска акриловыми составами потолков","100м2",9.5000000000000001E-2]
["Раздел №2 \"Ремонт кровли\""]
[17,"Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя","100м2",5.5]
[18,"Добавлять на каждый следующий слой разборки рулонной кровли","100м2",5.5]
[19,"Разборка утеплителя","м3",55]
[20,"Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой","100м2",5.5]
[21,"Гидрозит тип В (расход 6-8кг/м2)","кг",3850]
[22,"Утепление покрытий минераловатными плитами","100м2",5.5]
[23,"Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М75","м3",56.65]
[24,"Устройство цементной выравнивающей стяжки","100м2",5.5]
[25,"Устpойство кpовель pулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в три слоя","100м2",5.5]
[26,"Рубероид для верхних слоев Техноэласт","м2",632.5]
[27,"Рубероид подкладочный Унифлекс","м2",1243]
[28,"Теплоизоляция всей кровли и боковых поверхностей парапетов пенополиуретановой смесью Рипор толщ.50мм","100 м2",22.42]
[29,"Пенополиуретановая смесь Рипор ","м3",112.1]
[30,"Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов","100м",1.915]
[31,"Водосточные желоба системы \"Профиль\"","м",99]
[32,"Водосточная воронка ","шт",7]
[33,"Трубы водосточные системы \"Профиль\"","м",92.5]
["Раздел №3 \"Ремонт кирпичного карниза\""]
[34,"Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя","100м2",0.9]
[35,"Разборка кирпичной кладки","10 м3",0.25]
[36,"Устройство из листовой стали карнизных свесов","100м",1.1000000000000001]
[37,"Кладка отдельных участков карниза из силикатного кирпича","100 м3",2.5000000000000001E-2]
[38,"Устройство из листовой стали карнизных свесов","100м",1.1000000000000001]
[39,"Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм","т",0.54300000000000004]
[40,"Сталь полосовая кипящая, размер 40х4 мм","т",9.9000000000000005E-2]
[41,"Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1,диаметр 8 мм","т",8.0000000000000002E-3]
["Раздел №4 \"Усиление разрушенных перемычек 4-го этажа \""]
[42,"Отбивка дефектного слоя бетона с поверхности перемычек","100м2пов",0.13]
[43,"Усиление перемычек стальными элементами","т",0.317]
[44,"Сталь угловая 75х75 мм","т",0.28699999999999998]
[45,"Сталь полосовая  60х5 мм","т",0.03]
[46,"Улучшенная штукатурка по сетке перемычек","100м2",0.13]
[47,"Установка и разборка наружных металлических","100м2",16.5]
["Раздел №5 \"Плиты покрытия\""]
[48,"Разборка каменной кладки простых стен из кирпича","10 м3",0.08]
[49,"Демонтаж перекрытий из железобетонных плит при площади плит до 10 м2","100 шт",0.02]
[50,"Укладка металлических балок для устройства монолитного перекрытия","1 т",0.30099999999999999]
[51,"Балки двутавровые N16-22 из стали марки 18сп","т",0.28799999999999998]
[52,"Сталь угловая 90х8","т",1.2999999999999999E-2]
[53,"Сборка и разборка деревянной щитовой опалубки для устройства перекрытий","100м3",7.1000000000000004E-3]
[54,"Установка арматуры отдельными стержнями со сваркой узлов в плиты перекрытия и покрытия с одинарной арматурой, диаметр арматуры, мм свыше 6 до 8","т",2.9000000000000001E-2]
[55,"Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1,диаметр 6 мм","т",8.0999999999999996E-3]
[56,"Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм","т",2.1000000000000001E-2]
[57,"Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную. Объем конструкции, м3, и способ уплотнения до 0,5, вручную","100м3",7.1000000000000004E-3]
[58,"Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм","м3",0.72419999999999995]
[59,"Улучшенная штукатурка металлических балок по сетке","100 м2",0.35]
[60,"Кладка отдельных участков наружных стен средней сложности из кирпича","100 м3",8.0000000000000002E-3]
["Раздел №6 \"Перегородки\""]
[61,"Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах","100 м2",0.14499999999999999]
[62,"Щиты перегородок санузла","м2",14.5]
[63,"Устройство межкомнатных перегородок на металлическом каркасе из огнестойкого гипсокартона с утеплением и устройством каркаса","100 м2",1.1200000000000001]
[64,"Листы гипсокартонные, толщина 12 мм","м2",235.2]
[65,"Стойки для крепления перегородок и дверей","т",0.47299999999999998]
["Раздел №7 \"Отделочные работы\""]
[66,"Отбивка штукатурки затекших участков стен и перегородок, площадь отбивки в одном месте более 5 м2","100м2",8.2200000000000006]
[67,"Протравка поверхностей антибактериальным раствором","100м2",8.2200000000000006]
[68,"Смесь антибактериальная Ceresit СТ 99 (расход 0,07л/м2)","кг",57.5]
[69,"Улучшенная штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-песчаным раствором по камню и бетону","100м2",10.62]
[70,"Очистка вручную внутренних поверхностей откосов от  масляной, перхлорфвиниловой краски","100м2",1.02]
[71,"Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток","100м2",0.68500000000000005]
[72,"Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню","100м2",0.23]
[73,"Устройство обшивки откосов гипсокартонными листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса с утеплением минераловатными плитами","100м2",1.02]
[74,"Профиль оцинкованный 28/27","м",340]
[75,"Профиль оцинкованный 60/27","м",467.2]
[76,"Дюбель-шурупы пластмассовые ","100шт",15.08]
[77,"Саморезы","100шт",63.75]
[78,"Листы гипсокартонные, толщина 12 мм","м2",107.1]
[79,"Протравка поверхностей стен и перегородок антибактериальным раствором","100м2",27.4]
[80,"Смесь антибактериальная Ceresit СТ 99 (расход 0,07л/м2)","кг",192]
[81,"Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой \"Cerezit\"","100м2",27.4]
[82,"Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки к норме 15-182-1","100м2",27.4]
[83,"Шпаклёвка Ceresit СT 29 для внутренних работ","кг",9864]
[84,"Улучшенная окраска акриловыми составами стен по штукатурке","100м2",8.39]
[85,"Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке","100м2",12.375]
[86,"Оклейка стен обоями под покраску","100м2",6.2]
[87,"Облицовка поверхностей стен керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами по кирпичу и бетону (экраны в местах установки умывальников)","100м2",6.5000000000000002E-2]
[88,"Облицовка поверхностей рядовыми керамическими глазурованными плитками без карнизных, плинтусных и угловых элементов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону","100м2",0.42]
[89,"Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски","100м2",11.46]
[90,"Протравка поверхностей потолков антибактериальным","100м2",11.46]
[91,"Смесь антибактериальная Ceresit СТ 99 (расход 0,07л/м2)","кг",80.22]
[92,"Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой \"Cerezit\"","100м2",11.46]
[93,"Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки к норме 15-182-2","100м2",11.46]
[94,"Шпаклёвка Ceresit СT 29 для внутренних работ","кг",4125.6000000000004]
[95,"Улучшенная окраска акриловыми составами потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску","100м2",11.15]
[96,"Улучшенная окраска колером масляным потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску","100м2",0.31]
[97,"Установка и разборка внутренних металлических трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м","100м2",1.25]
["Раздел №8\" Полы.Тип 1\""]
[98,"Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2","100м2",8.1449999999999996]
[99,"Устройство сплошной теплоизоляции и звукоизоляции из плит OSB","100м2",8.1449999999999996]
[100,"Плиты OSB , толщина 22 мм ","100м2",8.3079000000000001]
[101,"Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах","100м",6.67]
[102,"Шурупы ","100шт",9.94]
[103,"Дюбели 6 мм х 40 мм в комплекте","1000 шт",0.99399999999999999]
["8.1 Полы.Тип 2"]
[104,"Разборка покрытий полов из керамических плиток","100м2",0.19]
[105,"Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт","100м2",0.19]
[106,"Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные ","м2",19.38]
[107,"Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit СМ 11","кг",98.8]
[108,"Церезит","т",8.6E-3]
[109,"Крестики пластмассовые","100шт",1.38]
[110,"Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2","100м2",0.19]
[111,"Устройство обмазочной гидроизоляции","100м2",0.21199999999999999]
[112,"Гидроизоляционная смесь Ceresit CR-166 (расход 3-5кг/м2)","кг",80]
[113,"Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2","100м2",0.19]
[114,"Устройство плинтусов из плиток керамических","100м",0.22]
["8.2 Полы.Тип 3"]
[115,"Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт","100м2",0.495]
[116,"Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные ","м2",50.49]
[117,"Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit СМ 11","кг",257.39999999999998]
[118,"Церезит","т",2.2499999999999999E-2]
[119,"Крестики пластмассовые","100шт",3.58]
[120,"Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью свыше 20 м2","100м2",0.495]
[121,"Устройство плинтусов из плиток керамических","100м",0.38]
["Раздел №9 \"Дверные проемы\""]
[122,"Снятие дверных полотен","100 м2",0.51]
[123,"Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке","100 шт",0.21]
[124,"Установка дверных коробок в каменных стенах","100 м2",6.3E-2]
[125,"Установка дверных полотен внутренних межкомнатных","100 шт",0.03]
[126,"Блоки дверные внутренние щитовой конструкции однопольные с глухим полотном, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2","м2",2.1]
[127,"Блоки дверные противопожарные ","м2",4.2]
[128,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах","100м2",7.5999999999999998E-2]
[129,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах","100м2",0.20599999999999999]
[130,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 3 м2 из металлопластика в каменных стенах","100м2",0.16500000000000001]
[131,"Блоки дверные металлопластиковые","м2",44.7]
["Раздел №10 \"Сантехнические приборы\""]
[132,"Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком","10к-т",0.4]
[133,"Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые УнКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском и цельноотлитой полочкой","шт",4]
[134,"Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы","комплект",4]
[135,"Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды","10к-т",0.6]
[136,"Умывальники прямоугольные полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания,кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями,","комплект",6]
[137,"Установка смесителей","10шт",0.6]
[138,"Смесители для умывальников, См-Ум-ЦА, настольные,с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором","комплект",6]
["Раздел №11\"Оборудование\""]
[139,"Прибор приемно-контрольный пожарный адресный ППКП \"Тирас-А\"","шт",1]
[140,"Монтаж прибора","шт",1]
[141,"Адресная панель управления АПК","шт",1]
[142,"Панель управления","шт",1]
[143,"Адресное устройство расширения АПР","шт",5]
[144,"Монтаж адресного устройства расширения","устр-во",5]
[145,"Блок питания БЖ-1230","шт",10]
[146,"Блок питания","шт",10]
[147,"Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM","шт",1]
[148,"Модуль цифрового автодозвона","шт",1]
[149,"Комплекс аппаратуры ВЕЛЛЕЗ-48-400","шт",1]
[150,"Блок коммутации на 6 усилителей и 6 линий на стене","шт",1]
[151,"Цифровой источник сообщений","шт",1]
[152,"Усилитель мощности, отдельно устанавливаемый","шт",4]
[153,"Установка шкафа коммутационного, устанавливаемого на стене","шт",1]
[154,"Пульт микрофонный на 6 зон трансляции RM-6","шт",1]
[155,"Пульт микрофонный на 6 зон трансляции","шт",1]
[156,"Блок резервного питания PSU 01-24/12","шт",1]
[157,"Блок резервного питания","шт",1]
[158,"Извещатель пожарный  дымовой оптический СПД-А (21шт.-резерв)","шт",228]
[159,"Монтаж извещателя пожарного дымового","шт",207]
[160,"Извещатель пожарный тепловой СПТ-А (1шт.-резерв)","шт",2]
[161,"Извещатель пожарный тепловой","шт",1]
[162,"Извещатель пожарный комбинированный СПК-А (8шт.-резерв)","шт",84]
[163,"Извещатель пожарный комбинированный","шт",76]
[164,"Извещатель пожарный ручной СПР-А (2шт.-резерв)","шт",17]
[165,"Монтаж извещателя пожарного ручного","шт",15]
[166,"Наружная сирена со светомаяком ОСЗ-3","шт",1]
[167,"Монтаж сирены","шт",1]
[168,"Оповещатель пожарный световой ОС-3 \"Выход\"","шт",83]
[169,"Оповещатель пожарный световой ОС-6,4 \"Выход\"","шт",13]
[170,"Монтаж оповещателя светового","шт",96]
[171,"Акустическая система 6/3AS100FW","шт",50]
[172,"Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении","шт",50]
[173,"Фонарь аккумуляторный светодиодный Луч-ЖДС172/12","шт",1]
[174,"Телефонный аппарат ","шт",1]
[175,"Аппарат телефонный","шт",1]
[176,"Коробка телефонная  КРП-10","шт",1]
[177,"Коробка телефонная","шт",1]
[178,"Коробка распределительная КР-2","шт",4]
[179,"Коробка распределительная настенная для кабеля в пластмассовой оболочке","коробка",4]
[180,"Коробка монтажная КМС 2-12","шт",270]
[181,"Коробка монтажная","100 шт",2.7]
["Раздел №12 \"Кабельная продукция\""]
[182,"Кабель для интерфейса -витая пара ОК-Net FTP кат.5е4х2х0,51","1000м",0.05]
[183,"Трехжильный кабель сечением 3.1,5мм2 ВВГнг-FRLS(Е90) 3х1,5","1000м",0.15]
[184,"Кабель сечением 4.1мм2 КВВГнгд-FR(Е30)","1000м",1.6]
[185,"Кабель сечением 4.1мм2 КВВГЭнгд-FR(Е30)","1000м",0.01]
[186,"Кабель числом пар и диаметром жилы 10х2х0,5мм (ТПП)(ТППЭП)","1000м",5.0000000000000001E-3]
[187,"Кабель по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг","100 м",17.649999999999999]
[188,"Провод сечением 2.1,0мм2 ШВВПн","1000м",3.5]
[189,"Провод телефонный ПРППМ 1х2х0,5","1000м",0.01]
[190,"Прокладка провода при скрытой проводке","100 м",35.1]
[191,"Канал кабельный \"Короб\" ККПС 20х10","1000м",0.2]
[192,"Канал кабельный \"Короб\" ККПС 40х25","1000м",0.1]
[193,"Прокладка коробов пластиковых","100 м",3]
[194,"Пробивка круглых отверстий диаметром до 50 мм","100 шт",3]
[195,"Заделка бетоном отверстий площадью до 0,1 м2","м3",0.5]
[196,"Ввод кабельной линии в здание","ввод",1]
[197,"Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой,черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм","м",150]
[198,"Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой,черные легкие неоцинкованные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм","м",25]
[199,"Изготовление гильз для прохода через стены,перегородки","т",0.308]
[200,"Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 3,5 мм, длина 35 мм (500шт)","т",1.9E-3]
[201,"Скобы монтажные СО-8У3","1000шт",8.1]
[202,"Скобы монтажные СО-10У3","1000шт",3.9]
["Раздел №13 \"Электромонтажные работы\""]
[203,"Светильник ЛПО03В-4х18-004","шт",70]
[204,"Монтаж светильников для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях, количество ламп свыше 2 до 4 шт","100 шт","0.7"]
[205,"Розетка штепсельная двухполюсная с защитным контактом для скрытой установки","шт",30]
[206,"Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке","100 шт","0.3"]
[207,"Выключатель одноклавишный  для скрытой проводки","шт",24]
[208,"Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке","100шт","0.24"]
[209,"Коробка У196","1000шт","0.054"]
[210,"Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3.1,5мм2 ВВГнг","1000м","0.135"]
[211,"Прокладка кабеля сечением до 6 мм2 на скобах","100м","1.35"]
[212,"Заделка концевая","комплект",54]
[213,"Заделка концевая для 3-4х жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2","шт",54]
[214,"Канал кабельный 16х16мм","1000м",0.13600000000000001]
[215,"Прокладка коробов пластиковых","100м","1.36"]
[216,"Коробка ответвительная для наружной установки КМ41233","1000 шт","0.018"]
[217,"Выключатель автоматический число полюсов-1, ВА 47-29/1Р/В6","шт",1]
[218,"Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А","шт",1]
[219,"Расцепитель независимый РН 47","шт",1]
[220,"Аппарат управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2","шт",1]
[221,"Дюбель 6х40 потолочный (анкер-клин)","100  шт","2.8"]
[222,"Установка рекуператоров","шт",18]
[223,"Рекуператор  \"ПРАНА-150\" в комплекте с вентилятором,воздухонагревателем, пультом управления  N=0,054кВт ","шт",18]
[224,"Пробивка отверстий в кирпичных стенах размером170х170 мм","100 шт","0.18"]
["Раздел №14. Другое**"]
[225,"Дополнительные расходы (транспортные, административные, и т.п.) - добавить при необходимости"]
[]
["…","ИТОГО"]
[null,"*Некоторые материалы и оборудование, приведенные в данном перечне объемов работ и материалов, указаны со ссылкой на торговые марки. Участники могут предлагать альтернативные материалы/оборудование, аналогичные по качественным характеристикам.\nНе допускается использование альтернативных материалов и оборудования, по разделу «Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».\n"]
[null,"** В случае возникновения других дополнительных расходов участнику предлагается детализировать их в разделе №14 с указанием вида расходов и стоимости."]