{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":351,"n_cols":7,"rows_kept":351,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[350,1,350,5],[75,0,75,6],[57,0,57,6],[48,0,48,6],[0,1,0,6],[1,0,1,6],[6,0,6,6],[5,0,5,6],[31,0,31,6],[143,0,143,6],[134,0,134,6],[113,0,113,6],[88,0,88,6],[87,0,87,6],[159,0,159,6],[172,0,172,6],[296,0,296,6],[300,0,300,6],[288,0,288,6],[260,0,260,6],[188,0,188,6],[349,1,349,6],[345,0,345,6],[332,0,332,6],[326,0,326,6],[306,0,306,6]]}
[null,"Лот № 5. Белецкая общеобразовательная школа и-иии степени №10 Добропольского городского совета \n(Донецкая обл., г.Белeцкое)"]
["Перечень объемов работ и материалов*"]
[]
["№","Название материала/работ","Ед. \nизмерения","Количество","Стоимость за ед., без НДС","НДС","Итого"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["Первый этаж"]
["Раздел №1 \"Полы\""]
[1,"Разборка деревянных покрытий полов  ","100 м2",2.4990000000000001]
[2,"Разборка цементных покрытий полов ","100 м2",9.4E-2]
[3,"Разборка шлаковых покрытий и оснований ","100 м3",0.40789999999999998]
[4,"Разборка покрытий полов из линолеума и релина","100 м2",2.4990000000000001]
[5,"Разборка покрытий полов из керамической плитки ","100 м2",0.37]
[6,"Утепление плитами из пенопласта полiстирольного в один слой 100мм","100 м2",4.0789999999999997]
[7,"Плиты пенополистирольные 50мм ","м2",840.3]
[8,"Устройство армированной цементной стяжки толщиной 20 мм по утеплителю площадью до 20 м2","100 м2",4.0789999999999997]
[9,"Сетка стальная сварная 100х100 ","м2",412]
[10,"Раствор готов кладочный тяжелый цементный, марка М150 ","м3",8.32]
[11,"Устройство покрытий из керамических плиток на растворе с сухой клеевой смеси, количество плиток в 1 м2 до 7 шт \n","100 м2",1.73]
[12,"Цветной шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР ","кг",65]
[13,"Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit СМ 11 ","кг",1032]
[14,"Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные, размер 200х200х13 мм ","м2",162]
[15,"Пластмассовые крестики для укладки плитки ","шт",674]
[16,"Грунтовка глубокого проникновения ","л",32]
[17,"Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм ","шт",1.62]
[18,"Устройство под покрытие пола основания из osb плит площадью основания более 20 м2","100 м2",2.4990000000000001]
[19,"Мастика клеящая каучуковая КН-2 ","кг",333]
[20,"Плиты osb многослойные толщина 10мм ","100 м2",2.5499999999999998]
[21,"Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия более 10 м2 ","100 м2",2.4990000000000001]
[22,"Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм "," м2",255]
[23,"Мастика клеящая каучуковая КН-2 ","кг",130]
[24,"Полимерцементная шпаклевка","кг",4.75]
["Раздел №2 \"Стены\""]
[25,"Кладка дверного проема","100 м3",2.64E-3]
[26,"Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 ","1000 шт",0.1056]
[27,"Раствор готов кладочная тяжелый цементно-известковый,марка М50 ","м3","0,062304"]
[28,"Устройство дверного проема ","100 м3",2.64E-3]
[29,"Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100 ","1000 шт",0.1056]
[30,"Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый,марка М 50 ","м3 ",6.2300000000000001E-2]
[31,"Перетирка штукатурки внутренних помещений ","100 м2",1]
[32,"Раствор готов отделочный известняковый 1: 2,5 ","м3 ",3.4000000000000002E-2]
[33,"Шпаклевка стен шпаклевкой \"Ceresit\" ","100 м2",1]
[34,"Бумага шлифовальная","м2",0.8]
[35,"Грунтовка глубокого проникновения ","л",14.5]
[36,"Окраска поверхностей стен водоемульсiйною краской ","100 м2",0.95]
[37,"Краска водно-дисперсная поливинилацетатная Э-ВА-27Т белая ","т",1.52E-2]
[38,"Оклейка стен обоями простыми и средней плотности ","100 м2",8.6]
[39,"Клей, марка КМЦ [для наклеивания обоев] ","т",1.72E-2]
[40,"Обои обычной качества ","100 м2",9.7200000000000006]
["Раздел №3 \"Потолки\""]
[41,"Перетирания штукатурки внутренних помещений","100м2","4,338"]
[42,"Раствор готов отделочный известняковый 1: 2,5","м3","0,147492"]
[43,"Шпатлевка потолков шпаклевкой \"Ceresit\"","100м2","4,338"]
[44,"Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit CT 29","кг","780,84"]
[45,"Грунтовка глубокого проникновения","л","62,59734"]
[46,"Бумага шлифовальная","м2","3,4704"]
[47,"Окраска поверхностей потолков водоэмульсионной краской","100м2","4,338"]
[48,"Краска водно-дисперсная поливинилацетатная Э-ВА-27Т белая ","т",7.0000000000000007E-2]
["Раздел №4 \"Оконные и дверные проемы\""]
[49,"Демонтаж оконных блоков в каменных стенах с отражения штукатурки в откосах","100 шт","0,26"]
[50,"Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отражения штукатурки в откосах","100 шт",0.17]
[51,"Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 с металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий","100м2","0,6825"]
[52,"Дюбель-шуруп 100х10","100шт","4,8"]
[53,"Доски необрiзнi из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт","м3","0,0021"]
[54,"Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная","баллон","20,1"]
[55,"Окно из металлопластика с двухкамерным стеклопакетом 1,75х1,5","шт",26]
[56,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками с металлопластика в каменных стенах","100м2","0,42"]
[57,"Дюбель-шуруп 100х10","100шт","2,93"]
[58,"Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная","баллон","7,75"]
[59,"Дверь из металлопластика 1,45х2,54","шт",1]
[60,"Дверь из металлопластика 2,13х2,41","шт",1]
[61,"Дверь из металлопластика 0,92х2,41","шт",15]
[62,"Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных","100м2","0,735"]
[63,"Гипсовые вяжущие Г-3","т","0,3675"]
[64,"Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6","м3","0,0735"]
[65,"Раствор готовый отделочный известковый 1:2.5","м3",3.16]
["Раздел №5 \"Наружное утепление стен\""]
[66,"Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 100 мм с отделкой декоротивной раствором с технологии \"CEREZIT\". Стены гладкие","100 м2","2,836"]
[67,"Бумага шлифовальных","м2","26,0912"]
[68,"Грунтовка глубокого проникновения","л","56,72"]
[69,"Смесь МВ (для приклеивания и защиты плит из минеральных ваты) Ceresit СТ 190","кг","3403,2"]
[70,"Штукатурка декоративная акриловая (короед) Ceresit СТ 64","кг","765,72"]
[71,"Краска грунтующая Ceresit CT 16","кг","48,212"]
[72,"Акриловая краска Ceresit CT 42","л","142,3672"]
[73,"Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М75","м3","30,3452"]
[74,"Стеклосетка армирующая","м2","326,14"]
[75,"Дюбеля фасадные 160мм","100шт","2291,488"]
[76,"Дюбель монтажный","100шт","31,196"]
["Третий этаж"]
["Раздел №6 \"Полы\""]
[77,"Разборка деревянных покрытий полов  ","100 м2","2,479"]
[78,"Разборка цементных покрытий полов ","100 м2",0.31]
[79,"Разборка шлаковых покрытий и оснований ","100 м3","0,2877"]
[80,"Разборка покрытий полов из линолеума и релина","100 м2","2,479"]
[81,"Разборка покрытий полов из керамической плитки ","100 м2",0.31]
[82,"Утепление плитами из пенопласта полистирольного в один слой 100мм","100 м2","2,877"]
[83,"Плиты пенополистирольные 50мм ","м2","592,662"]
[84,"Устройство армированной цементной стяжки толщиной 20 мм по утеплителю площадью до 20 м2","100 м2","2,877"]
[85,"Сетка стальная сварная 100х100 ","м2","290,577"]
[86,"Раствор готов кладочный тяжелый цементный, марка М150 ","м3","5,86908"]
[87,"Устройство покрытий из керамических плиток на растворе с сухой клеевой смеси, количество плиток в 1 м2 до 7 шт \n","100 м2",0.31]
[88,"Пластмассовые крестики для укладки плитки","шт","168,752"]
[89,"Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные однокольоровi с красителем квадратные, размер 200х200х13 мм","м2","40,596"]
[90,"Грунтовка глубокого проникновения","л","7,96"]
[91,"Круги армированные абразивные вiдрiзнi, диаметр 180х3 мм","шт","0,40596"]
[92,"Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit СМ 11","кг","258,7"]
[93,"Цветной шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР","кг","16,1588"]
[94,"Устройство под покрытие пола основания из osb плит площадью основания более 20 м2","100м2","2,479"]
[95,"Плиты osb многослойные толщина 10мм","100м2","2,53"]
[96,"Мастика клеящая каучуковая КН-2","кг",329.7]
[97,"Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия более 10 м2 ","100м2","2,479"]
[98,"Линолеум поливинилхлоридных на теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм","м2","252,858"]
[99,"Мастика клеящая каучуковая КН-2","кг","128,908"]
[100,"Полимерцементная шпаклевка","кг",4.71]
["Раздел №7 \"Стены\""]
[101,"Устройство дверного проема","100 м3","0,0023184"]
[102,"Кирпич керамический одинарный полнотелого, размеры 250х120х65 мм, марка М100","1000шт","0,092736"]
[103,"Раствор готовый кладочная тяжелый цементно-известковый,марка М50","м3","0,05471424"]
[104,"Перетирание штукатурки внутренних помещений","100м2",6]
[105,"Раствор готов отделочный известняковый 1: 2,5","м3","0,204"]
[106,"Шпаклевка стен шпаклевкой \"Ceresit\"","100м2",6]
[107,"Бумага шлифовальная","м2","4,8"]
[108,"Грунтовка глубокого проникновения","л","86,58"]
[109,"Шпаклевка полiмерцементна армированная Ceresit CT 29","кг",1080]
[110,"Окраски поверхностей стен водоэмульсионной краской","100м2","0,6"]
[111,"Краска водно-дисперсионное полiвiнiлацетатна Э-ВА-27Т белая","т","0,0096"]
[112,"Оклейки стен обоями простыми и средней плотности","100м2","4,0125"]
[113,"Клей, марка КМЦ [для наклеивания обоев]","т","0,008025"]
[114,"Обои обычной качества","100м2","4,534125"]
[115,"Облицовка поверхностей рядовыми керамическими глазурированными плитками без карнизных, плинтусних и угловых элементов с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону","100м2","1,3875"]
[116,"Плитки керамические глазурованные для внутренней стен гладкие белые без завала","м2","137,3625"]
[117,"Комплекты для туалетной комнаты Т-7","комплект","9,7125"]
[118,"Опилки древесные","м3","0,13875"]
[119,"Портландцемент Общестроительные назначения бездобавочный, марка 400","т","0,0555"]
[120,"Раствор готовый отделочный цементный 1: 3","м3","2,08125"]
["Раздел №8 \"Потолки\""]
[121,"Перетирание штукатурки внутренних помещений","100м2","2,877"]
[122,"Раствор готов отделочный известняковый 1: 2,5","м3","0,097818"]
[123,"Шпатлевка потолков шпаклевкой \"Ceresit\"","100м2","2,877"]
[124,"Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit CT 29","кг",518]
[125,"Грунтовка глубокого проникновения","л","41,51511"]
[126,"Бумага шлифовальная","м2",2.2999999999999998]
[127,"Окраска поверхностей потолков водоэмульсионной краской","100м2","2,877"]
[128,"Краска водно-дисперсная поливинилацетатная Э-ВА-27Т белая ","т","0,046032"]
["Раздел №9 \"Оконные и дверные проемы\""]
[129,"Демонтаж оконных блоков в каменных стенах с отражения штукатурки в откосах","100 шт","0,22"]
[130,"Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отражения штукатурки в откосах","100 шт","0,07"]
[131,"Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 с металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий","100м2","0,5775"]
[132,"Доски необрiзнi из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт","м3","0,00179025"]
[133,"Дюбель-шуруп 100х10","100шт","4,0425"]
[134,"Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная","баллон","17,007375"]
[135,"Окно из металлопластика с двухкамерным стеклопакетом 1,75х1,5","шт",22]
[136,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными","100м2","0,290176"]
[137,"Дюбель-шуруп 100х10","100шт","2,031232"]
[138,"Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная","баллон","5,37115776"]
[139,"Дверь из металлопластика глухие 0,92х2,41","шт",2]
[140,"Дверь из металлопластика застекленные 0,92х2,41","шт",3]
[141,"Дверь из металлопластика застекленные 2,13х2,41","шт",2]
[142,"Дверь из металлопластика глухие 0,75х2,1","шт",4]
[143,"Дверь из металлопластика глухие 0,65х2,1","шт",1]
["Раздел №10 \"Наружное утепление стен\""]
[144,"Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 100 мм с отделкой декоротивной раствором с технологии \"CEREZIT\". Стены гладкие","100 м2","1,991"]
[145,"Профили цокольные","м","6,5703"]
[146,"Бумага шлифовальных","м2","18,3172"]
[147,"Грунтовка глубокого проникновения","л","39,82"]
[148,"Смесь МВ (для приклеивания и защиты плит из минеральных ваты) Ceresit СТ 190","кг","2389,2"]
[149,"Штукатурка декоративная акриловая (короед) Ceresit СТ 64","кг","537,57"]
[150,"Краска грунтующая Ceresit CT 16","кг","33,847"]
[151,"Акриловая краска Ceresit CT 42","л","99,9482"]
[152,"Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка М75","м3","21,3037"]
[153,"Грунтовка армирующая","м2","228,965"]
[154,"Дюбеля фасадные 160мм","100шт","1608,728"]
[155,"Дюбель монтажный","100шт","21,901"]
["Раздел №11\"Внутрення перепланировка\""]
[156,"Разборка каркасных деревянных оштукатуренных перегородок, обшитых досками","100 м2","0,281"]
[157,"Устройство армированных кирпичных перегородок с прорезями толщиной 0,120 кирпича в помещениях площадью более 5 м2","100 м2","1,006"]
[158,"Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм","т","0,03018"]
[159,"Кирпич керамический одинарный полнотелого, размеры 250х120х65 мм, марка М100","1000шт","1,3581"]
[160,"Раствор готов кладочная тяжелый цементно-известковый,марка М50","м3","0,386304"]
[161,"Улучшеное оштукатуривания поверхностей стен внутри заполняемого здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону","100м2","3,018"]
[162,"Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм","т","0,00036216"]
[163,"Гипсовые вяжущие Г-3","т","0,018108"]
[164,"Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытие","м2","16,71972"]
[165,"Раствор готов отделочный цементно-известковый 1:1:6","м3","5,64366"]
[166,"Окраски поверхностей стен водоемульсiйною краской","100м2","0,302"]
[167,"Краска водно-дисперсионное полiвiнiлацетатна Э-ВА-27Т белая","т","0,004832"]
[168,"Оклейки стен обоями простыми и средней плотности","100м2","2,716"]
[169,"Клей, марка КМЦ [для наклеивания обоев]","т","0,005432"]
[170,"Обои обычной качества","100м2","3,06908"]
["Раздел №12 \"Сантехнические работы (санузел)\""]
[171,"Установка раковин","10к-т","0,1"]
[172,"Каболка","т","0,00014"]
[173,"Краска земляная густотертая масляная, мумии, сурик железный","т","0,00001"]
[174,"Цемент гипсоглиноземистий расширяемый","т","0,0002"]
[175,"Замазка защитная","кг","0,2"]
[176,"Олифа натуральная","кг","0,02"]
[177,"Прокладки резиновые [пластина техническая прессованная]","кг","0,082"]
[178,"Умывальники овальные полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150 мм","комплект",1]
[179,"Очес льняной","т","0,000002"]
[180,"Смесители для умывальников, см-Ум-ГА-УВ, центральные,с аэратором и латунными маховичками","комплект",1]
[181,"Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком","10к-т","0,1"]
[182,"Замазка защитная","кг","0,4"]
[183,"Очес льняной","т","0,000004"]
[184,"Унитазы напiвфарфоровi и фарфоровые козирковi УНКЦ ссидением, креплением, с косым выпуском и суцiльновiдлитою полочкой","шт",1]
[185,"Установка трапов диаметром 50 мм","10к-т","0,1"]
[186,"Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом,решеткой и резиновой пробкой, размер 260х140х110 мм","комплект",1]
[187,"Установка пластиковых перегородок площадью до 6 м2","100 шт","0,025"]
[188,"Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная","баллон","0,25"]
[189,"Перегородки из металлопластика","м2","2,5"]
[190,"Монтаж аварийной кнопки","10 шт","0,1"]
[191,"Кнопка аварийная","100шт","0,01"]
[192,"Расширение дверного проема входа в санузел","10шт","0,1"]
[171,"Демонтаж трубопровода по стенах зданий и в каналах из труб чугунных канализационных диаметром 50 мм","100м",0.28000000000000003]
[172,"Демонтаж трубопровода по стенах зданий и в каналах из труб чугунных канализационных диаметром 100 мм","100м",0.44]
[173,"Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм","100м",0.44]
[174,"Труба полиэтиленовая для внутренней канализации,диаметр 100 мм","м",42.5]
[175,"Уголок ПВХ прямой, диаметр 100 мм","10шт",1.5]
[176,"Уголок ПВХ прямой, диаметр 100 мм/ 45гр.","10шт",1.2]
[177,"Тройник ПВХ прямой, диаметр 110 мм","10шт",1.4]
[178,"Муфта ПВХ диам. 110 мм","шт",6]
[179,"Ревизия диам.100мм","шт",5]
[180,"Хомут крепления диам. 110 мм","шт",30]
[181,"Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм","100м",0.28000000000000003]
[182,"Труба полиэтиленовая для внутренней канализации,диаметр 50 мм","м",27]
[183,"Уголок ПВХ прямий, диаметр 50 мм","10шт",1.2]
[184,"Тройник ПВХ, диаметр 100х50","10шт",0.5]
[185,"Тройник ПВХ прямий, диаметр 50 мм","10шт",1]
[186,"Демонтаж унитазов со сливными бачками","100к-т",0.1]
[187,"Установка чаш Генуя с бачками","10к-т",0.9]
[188,"Демонтаж раковин [умывальников]","100к-т",0.08]
[189,"Установка умывальников одинарных с подводкой холодной води","10к-т",0.9]
[190,"Демонтаж трубопроводов отопления со стальных водогазопроводных неоцинкованих труб диаметром 20мм","100м",0.6]
[191,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых напорных диаметром 20 мм","100м",1.2]
[192,"Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, внешний диаметр 20 мм","10м",11.8]
[193,"МРВ 20 мм","10шт",3.5]
[194,"Безрезьбовое соединение диам.20мм","10шт",1]
[195,"Тройник ПВХ прямой, диаметр 20 мм","10шт",4.5999999999999996]
[196,"Уголок ПВХ прямой, диаметр 25 мм","10шт",6.8]
[197,"Вентиль шаровый 20мм","шт",47]
[198,"Клипсы диам.20мм","100шт",1.3]
[199,"Установка смесителей","10шт",0.9]
[200,"Установка баков емкостью от 0,1 м3","бак",5]
[201,"Баки круглые 100л","шт",5]
[202,"Установка пластиковых баков массою до 0,5 т","шт",3]
[203,"Баки пластиковые для холодной воды, емкостью  500л","шт",3]
[204,"Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварних труб диаметром 25 мм","100м",0.55000000000000004]
[205,"Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых напорних диаметром 25 мм","100м",0.55000000000000004]
[206,"Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, тип средний, внешний диаметр 25 мм","10м",5.45]
[207,"Американка","10шт",4]
[208,"Безрезьбовое соединение диам.25мм","10шт",0.6]
[209,"Уголок ПВХ прямой, диаметр 25 мм","10шт",4.8]
[210,"Вентиль шаровой ","шт",8]
[211,"Установка баков расширительных вместимостью от 0,1м3 до 0,4 м3","бак",1]
[212,"Демонтаж радиаторов массою до 80 кг","100шт",0.17]
[213,"Установка отопительных радиаторов стальных(1,8кВт)","100кВт",0.84599999999999997]
[214,"Радиаторы алюминиевые","шт",47]
[215,"Монтаж перегородок с алюминиевых сплавов","100 м2",0.504]
[216,"Перегородки \"Сендвичи\" 1,2х1,5","шт",16]
[217,"Двери для кабинок \"Сендвичи\" 0,9х1,5","шт",16]
[218,"Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т","1т",9.6000000000000002E-2]
[219,"Замена вентиляционных решеток","100шт",0.05]
["Раздел №13 \"Электромонтажные работы\""]
[220,"Прокладка проводов при схованiй проводцi в бороздам","100м","3,7"]
[221,"Гипсовые вяжущие Г-3","т","0,0037"]
[222,"Лента изоляционных \"Пара\"","кг","0,37"]
[223,"Провод ПР-500 1х1,5 мм","1000м","0,37"]
[224,"Трубы полiвiнiлхлориднi","т","0,003071"]
[225,"Монтаж светильников растровых для люминесцентных ламп, которые устанавливаются в подвесных потолках, количество ламп свыше 2 до 4 шт","100шт",0.9]
[226,"Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм","т","0,00036"]
[227,"Гайки шестиграннi, диаметр резьбы 6 мм","т","0,00018"]
[228,"Лента изоляционных \"Пара\"","кг","0,036"]
[229,"Лента монтажная ЛМ","100м","0,0117"]
[230,"Лампа люминисцентные","10шт","3,6"]
[231,"Светильник растровый","шт",90]
[232,"Установка выключателей утопленного типа при спрятанной проводке, 1-клавишных","100шт",0.64]
[233,"Выключатель углублен для скрытой проводки","шт",4]
[234,"Установка розеток утопленного типа при спрятанной проводке","100шт","0,02"]
[235,"Коробка универсальная, марка УК-П","шт","0,1"]
[236,"Прокладка проводов в монтажном коробе","100м","6,2"]
[237,"Лента изоляционных \"Пара\"","кг","0,62"]
[238,"Провод ПР-500 1х1,5 мм","1000м","0,62"]
[239,"Монтажный короб 25х16 мм","м",620]
[240,"Установка выключателей неутопленого типа при открытой проводке","100шт","0,31"]
[241,"Выключатель для открытой проводки","шт","31,62"]
[242,"Монтаж рекуператора","шт",31]
[243,"Безасбестовый картон общего назначения [КАОН-1],толщина 2 мм","т","0,00434"]
[244,"Безасбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1],диаметр 3,0-5,0 мм","т","0,00186"]
[245,"Паронит","т","0,00031"]
[246,"Рекуператор \"Прана-150\"","шт",31]
["Раздел №14 \"Сантехнические работы\""]
[269,"Демонтаж радиаторов массой до 80 кг","100шт","0,27"]
[270,"Установка отопительных радиаторов стальных","100кВт","0,4"]
[271,"Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 6 мм,длина 40 мм","т","0,0018"]
[272,"Водный раствор нитрата и карбоната натрия","м3","0,268"]
[273,"Очес льняной","т","0,000604"]
[274,"Кронштейны Кр1-РС для радиаторов стальных спаренных","комплект","17,68"]
[275,"Радиаторы стальные отопительные панельные однорядные РСВ2-1, РСВ2-6, (или аналог)","кВт",40]
["Раздел №14 \"Крыльцо с пандусом\""]
[247,"Устройство крылец с пандусом","м2","4,8"]
[248,"Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М-100],крупность заполнителя 20-40 мм, марка по морозостойкости 50","м3","0,24"]
[249,"Раствор готов кладочная тяжелый цементный, марка М50","м3","0,048"]
["Раздел №15 \"Входной тамбур(демонтаж)\""]
[250,"Демонтаж металлоконструкций кровли","1т","0,42"]
[251,"Демонтаж оконных блоков в каменных стенах с отражения штукатурки в откосах","100 шт","0,08"]
[252,"Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отражения штукатурки в откосах","100 шт","0,01"]
[253,"Демонтаж металлоконструкций стен","1т","0,38"]
[254,"Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов","100м2",0.33]
["  Входной тамбур (монтаж)"]
[255,"Монтаж металлоконструкций кровли","1т","0,162"]
[256,"Кислород технический газообразных","м3","0,1944"]
[257,"Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42","т","0,0002106"]
[258,"Болты строительные с гайками и шайбами","т","0,002268"]
[259,"Пропан-бутан технический","м3","0,01782"]
[260,"Труба стальная профильная 30х30","т","0,162"]
[261,"Заполнение оконных проемов готовыми витражными блоками площадью до 3 м2 с в каменных стенах жилых и общественных зданий","100м2",0.4]
[262,"Дюбель-шуруп 100х10","100шт","2,016"]
[263,"Доски необрiзнi из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 25 мм, III сорт","м3","0,0008928"]
[264,"Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная","баллон","8,4816"]
[265,"Окно витражное 1,75х1,5","шт",11]
[266,"Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками с металлопластика в каменных стенах","100м2","0,025"]
[267,"Дюбель-шуруп 100х10","100шт","0,175"]
[268,"Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная","баллон","0,46275"]
[269,"Дверь из металлопластика глухие 1,0х2,5","шт",1]
[270,"Монтаж металлоконструкций стен","1т","0,13"]
[271,"Устройство покрытия из листовой стали только скатiв","100м2",0.4]
[272,"Листы профилированного стальные ПН40","м2","11,11"]
[273,"Гвозди строительные 3,0х70 мм","т","0,00011"]
["Раздел №16 \"Другие работы\""]
[274,"Устройство покрытий ступеней и подступени с керамической плиток размером 30х30 см на растворе из сухой клеевой смеси","1 м2",58]
[275,"Грунтовка глубокого проникновения","л","11,6"]
[276,"Круги армированные абразивные вiдрiзнi, диаметр 180х3 мм","шт","0,4872"]
[277,"Вода","м3","0,06148"]
[278,"Плитки керамические для полов одноцветные без красителей  гладкие неглазурованные квадратные, размер 200х200х11 мм","м2","59,16"]
["Раздел №17 \"Кровля\""]
[279,"Разборка покрытия из асбестоцементных листов","100м2","9,63"]
[280,"Устройство лат(решетирование) с подкладками из брусков под кровлю с листовой стали","100м2","9,63"]
[281,"Гвозди строительные  с конической головкой 5,0х120 мм","т",5.7779999999999998E-2]
[282,"Бруски обрезные из хвойныъ пород,длина 4-6,5м,ширина 50мм,толщина 30мм,IV сорт","м3",5.7779999999999996]
[283,"Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 50мм, толщина 50 мм, II сорт","м3",9.6300000000000008]
[284,"Устройство прокладочной гидроизоляции в один шар","100м2","9,63"]
[285,"Гидроизол","м2",1059.3]
[286,"Устройство покрытия из листовой стали только скатов","100м2",9.6300000000000008]
[287,"Профлист ПН40","м2",972.63]
[288,"Гвозди строительные 3,0х70 мм","т",9.6299999999999997E-2]
[null,"Сталь листовая кровельная","м2",200]
[null,"Саморезы, 4,0х25 мм","т",0.10593]
["Раздел №18. Другое**"]
[318,"Дополнительные расходы (транспортные, административные, и т.п.) - добавить при необходимости"]
["…"]
[null,"ИТОГО"]
[null,"*Некоторые материалы и оборудование, приведенные в данном перечне объемов работ и материалов, указаны со ссылкой на торговые марки. Участники могут предлагать альтернативные материалы/оборудование, аналогичные по качественным характеристикам.\nНе допускается использование альтернативных материалов и оборудования, по разделу «Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».\n"]
[null,"** В случае возникновения других дополнительных расходов участнику предлагается детализировать их в разделе №18 с указанием вида расходов и стоимости."]