{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":131,"n_cols":6,"rows_kept":131,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[9,0,10,0],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[11,0,12,0],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[13,0,14,0],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[15,0,16,0],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[17,0,18,0],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[19,5,20,5],[19,4,20,4],[19,3,20,3],[19,2,20,2],[19,0,20,0],[25,0,26,0],[21,0,22,0],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[23,5,24,5],[23,4,24,4],[23,3,24,3],[23,2,24,2],[23,0,24,0],[29,2,29,5],[30,1,30,5],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,5,32,5],[31,4,32,4],[25,5,26,5],[25,4,26,4],[25,3,26,3],[25,2,26,2],[31,0,32,0],[33,5,34,5],[33,4,34,4],[33,3,34,3],[33,2,34,2],[35,5,36,5],[35,4,36,4],[35,3,36,3],[35,2,36,2],[41,5,42,5],[41,4,42,4],[41,3,42,3],[41,2,42,2],[43,5,44,5],[43,4,44,4],[43,3,44,3],[43,2,44,2],[37,5,38,5],[37,4,38,4],[37,3,38,3],[37,2,38,2],[39,5,40,5],[39,4,40,4],[39,3,40,3],[39,2,40,2],[49,2,49,5],[50,0,50,5],[51,2,52,2],[51,3,52,3],[51,4,52,4],[51,5,52,5],[45,5,46,5],[45,4,46,4],[45,3,46,3],[45,2,46,2],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[57,2,58,2],[57,3,58,3],[57,4,58,4],[57,5,58,5],[59,2,60,2],[59,3,60,3],[59,4,60,4],[59,5,60,5],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,4,54,4],[53,5,54,5],[55,2,56,2],[55,3,56,3],[55,4,56,4],[55,5,56,5],[65,2,66,2],[65,3,66,3],[65,4,66,4],[65,5,66,5],[67,2,68,2],[67,3,68,3],[67,4,68,4],[67,5,68,5],[61,2,61,5],[63,2,64,2],[63,3,64,3],[63,4,64,4],[63,5,64,5],[73,2,74,2],[73,3,74,3],[73,4,74,4],[73,5,74,5],[75,2,76,2],[75,3,76,3],[75,4,76,4],[75,5,76,5],[69,5,70,5],[69,4,70,4],[69,3,70,3],[69,2,70,2],[71,2,72,2],[71,3,72,3],[71,4,72,4],[71,5,72,5],[81,2,82,2],[81,3,82,3],[81,4,82,4],[81,5,82,5],[83,2,83,5],[84,0,84,5],[77,5,78,5],[77,4,78,4],[77,3,78,3],[77,2,78,2],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,4,80,4],[79,5,80,5],[89,2,90,2],[89,3,90,3],[89,4,90,4],[89,5,90,5],[91,5,92,5],[91,4,92,4],[91,3,92,3],[91,2,92,2],[85,2,86,2],[85,3,86,3],[85,4,86,4],[85,5,86,5],[87,5,88,5],[87,4,88,4],[87,3,88,3],[87,2,88,2],[97,2,98,2],[97,3,98,3],[97,4,98,4],[97,5,98,5],[99,5,100,5],[99,4,100,4],[99,3,100,3],[99,2,100,2],[93,2,94,2],[93,3,94,3],[93,4,94,4],[93,5,94,5],[95,5,96,5],[95,4,96,4],[95,3,96,3],[95,2,96,2],[105,2,105,5],[106,0,106,5],[107,2,108,2],[107,3,108,3],[107,4,108,4],[107,5,108,5],[101,2,102,2],[101,3,102,3],[101,4,102,4],[101,5,102,5],[103,2,104,2],[103,3,104,3],[103,4,104,4],[103,5,104,5],[113,5,114,5],[113,4,114,4],[113,3,114,3],[113,2,114,2],[115,5,116,5],[115,4,116,4],[115,3,116,3],[115,2,116,2],[109,2,110,2],[109,3,110,3],[109,4,110,4],[109,5,110,5],[111,2,112,2],[111,3,112,3],[111,4,112,4],[111,5,112,5],[121,5,122,5],[121,4,122,4],[121,3,122,3],[121,2,122,2],[123,5,124,5],[123,4,124,4],[123,3,124,3],[123,2,124,2],[117,5,118,5],[117,4,118,4],[117,3,118,3],[117,2,118,2],[119,5,120,5],[119,4,120,4],[119,3,120,3],[119,2,120,2],[129,2,129,5],[130,2,130,5],[125,5,126,5],[125,4,126,4],[125,3,126,3],[125,2,126,2],[127,5,128,5],[127,4,128,4],[127,3,128,3],[127,2,128,2]]}
[null,"Bill of Quantity"]
[null,"Rehabilitation of Six Health Centers in Tameem"]
[null,"Ramadi - Anbar"]
["#","Items","Unit","Quantity","Price $","Total $"]
[null,"Part 1: Tameem Health Center      مركز التاميم الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to replace the damaged Alkabond of the front face with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",60]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باستبدال الواح الالكابوند المتضررة للواجهة الامامية مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior walls using the plastic paints, the work includes reapir the damaged plastering with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",1700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل بالاصباغ البلاستيكية ذو نوعية جيدة مع تصليح الاجزاء المتضررة وكل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[4,"Supply materials, tools and manpower to repair the secondary ceiling with replacing the damaged parts with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",120]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة تاهيل السقوف الثانوية واستبدال القطع المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to polish the ground with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بجلي وتلميع الارضية شاملا السعر استبدال او تصليح قطع الارضية المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[6,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[7,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",4]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[8,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",60]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[9,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[10,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and sewege nets, the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية والصحية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[11,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling of 2 ton capacity with  the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",12]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبرية) سعة (2 طن) مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية حسب توجيهات المهندس المشرف"]
[12,"             ","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 250 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,"Sub Total US$:"]
[null,"Part 2: 5 Kilo Health Center      مركز 5 كيلو الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",60]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls using the plastic paints, the work includes repair the damaged plastering with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",2000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ البلاستيكية ذو نوعية جيدة مع تصليح الاجزاء المتضررة وكل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[4,"Supply materials, tools and manpower to polish the ground with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بجلي وتلميع الارضية شاملا السعر استبدال او تصليح قطع الارضية المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[7,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and sewege nets, the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية والصحية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[8,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",20]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبرية) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية حسب توجيهات المهندس المشرف"]
[9,"Supply, test, install and connect electrical generator of 100kVa capacity silent type, the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 100 كي في اي كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,"Sub Total US$"]
["Part 3: Arramliya Health Center      مركز الرملية الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",60]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[4,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and sewege nets, the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية والصحية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[5,"Supply, test, install and connect electrical generator of 100kVa capacity silent type, the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 100 كي في اي كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,"Sub Total US$"]
[null,"Part 4: 7 Kilo Health Center      مركز 7 كيلو الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",1000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to polish the ground with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بجلي وتلميع الارضية شاملا السعر استبدال او تصليح قطع الارضية المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[4,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[6,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",50]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[7,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[8,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and sewege nets, the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية والصحية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[9,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",12]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبرية) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية حسب توجيهات المهندس المشرف"]
[10,"Supply, test, install and connect electrical generator of 250kVa capacity silent type, the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 250 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,"Sub Total US$"]
["Part 5: Tash Health Center      مركز الطاش الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls using the plastic paints, the work includes repair the damaged plastering with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",1000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ البلاستيكية ذو نوعية جيدة مع تصليح الاجزاء المتضررة وكل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to polish the ground with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بجلي وتلميع الارضية شاملا السعر استبدال او تصليح قطع الارضية المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[4,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[6,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",50]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[7,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[8,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and sewege nets, the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية والصحية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[9,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",12]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبرية) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية حسب توجيهات المهندس المشرف"]
[10,"Supply, test, install and connect electrical generator of 250kVa capacity silent type, the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 250 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,"Sub Total us$"]
["Part 6: Tameem Emergency Center      مركز الاسعاف الفوري في التاميم"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to repair the fence, the work includes cement plastering, painting and replacing the damaged stones with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة السياج الخارجي شاملا السعر اعادة اللبخ والصبغ واستبدال حجر التغليف المتضرر مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to repair the stones fornt face, the work includes replacing the damaged stones with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة اواجهة الحجر شاملا السعر استبدال القطع المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[4,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",4]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior walls using the plastic paints, the work includes repair the damaged plastering with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",800]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل بالاصباغ البلاستيكية ذو نوعية جيدة مع تصليح الاجزاء المتضررة وكل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[6,"Supply materials, tools and manpower to polish the ground with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",300]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بجلي وتلميع الارضية شاملا السعر استبدال او تصليح قطع الارضية المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[7,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",300]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[8,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","m2",30]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[9,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[10,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and sewege nets, the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements in accordance to the directions of the site engineer","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية والصحية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف"]
[11,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames in accordance to the directions of the site engineer","Ea.",6]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبرية) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية حسب توجيهات المهندس المشرف"]
[null,"Sub Total US$"]
[null,"Total Cost US$"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}