{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":147,"n_cols":6,"rows_kept":147,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Bill of Quantity"]
[null,"Rehabilitation of 5 Health Centers in Central Ramadi"]
[null,"Ramadi - Anbar"]
["#","Item","Unit","Quantity","Price $","Total $"]
[null,"1- Al-Qattana Health Center     مركز القطانة الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements ","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements","Ea.",10]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements","m2",30]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل"]
[4,"  Supply, test, install and connect electrical generator of 250 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements,  installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick , galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand and casting the floor under  the electrical generator with reinforced concrete using sulfate Resistance cement","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 250 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  وصب الارضية تحت المولدة بالخرسانة المسلحة وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح "]
[5,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements ","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements ","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[7,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements ","m2",3000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[8," supply material ,tools and manpower to replace the damaged Aluminum doors with new and  according  to required measurements  ,with all work requirements .","Ea.",4]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال ابواب لالمنيوم المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيه المهندس المشرف"]
[9,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[10,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",3]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية ."]
[11,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل"]
[12,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[13,"Supply materials, tools and manpower to  clean and repair the sewage network , the work includes replacing all the damaged manholes cover with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة و تسليك المجاري شاملا السعر تبديل كل اغطية المنهولات  المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[14," supply material ,tools and manpower to replace the damaged Aluminum partitions with new and  according to required measurements  ,with all work requirements .","m2",10]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال قواطع الالمنيوم المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"2- AL-Tall Health Center            مركز التل الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل "]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",8]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل "]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",40]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل "]
[4,"  Supply, test, install and connect electrical generator of 250 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements,  installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick , galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand and casting the floor under  the electrical generator with reinforced concrete using sulfate Resistance cement .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 250 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  وصب الارضية تحت المولدة بالخرسانة المسلحة وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح "]
[5,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[7,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",2000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[8,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[9,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",3]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[10,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل"]
[11,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[12,"Supply materials, tools and manpower to  clean and repair the sewage network , the work includes replacing all the damaged manholes cover with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة و تسليك المجاري شاملا السعر تبديل كل اغطية المنهولات  المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"3- Al-Andalos Health Center     مركز الاندلس الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل"]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",8]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",40]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل"]
[4,"  Supply, test, install and connect electrical generator of 100 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements,  installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick , galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand and casting the floor under  the electrical generator with reinforced concrete using sulfate Resistance cement .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 100 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  وصب الارضية تحت المولدة بالخرسانة المسلحة وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح "]
[5,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[7,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",2000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[8," supply material ,tools and manpower to replace the damaged Aluminum partitions with new and  according to required measurements  ,with all work requirements .","m2",10]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال قواطع الالمنيوم المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل "]
[9," supply material ,tools and manpower to replace the damaged PVC  partitions with new and  according to required measurements  ,with all work requirements .","m2",10]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال قواطع PVC   المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل "]
[10,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",900]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[11,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",4]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[12,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل "]
[13,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[14,"Supply materials, tools and manpower to  clean and repair the sewage network , the work includes replacing all the damaged manholes cover with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة و تسليك المجاري شاملا السعر تبديل كل اغطية المنهولات  المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"4- Al-Melaab Health Center     مركز الملعب الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل "]
[2," supply materials ,tools and manpower to repair  and re-cast the damaged roof and walls of  the building with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والقيام باصلاح وصب الجزء المتضرر من الستارة والسقف مع كافة متطلبات العمل "]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",10]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل "]
[4,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",50]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل "]
[5,"  Supply, test, install and connect electrical generator of 250 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements,  installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick , galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand and casting the floor under  the electrical generator with reinforced concrete using sulfate Resistance cement .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 250 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  وصب الارضية تحت المولدة بالخرسانة المسلحة وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح "]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[7,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[8,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",3000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[9," supply material ,tools and manpower to replace the damaged Aluminum doors with new and  according to required measurements  ,with all work requirements .","Ea.",4]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال ابواب لالمنيوم المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل "]
[10,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[11,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",3]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[12,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل "]
[13,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[14,"Supply materials, tools and manpower to  clean and repair the sewage network , the work includes replacing all the damaged manholes cover with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة و تسليك المجاري شاملا السعر تبديل كل اغطية المنهولات  المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"5-  Al-Warraar Health Center            مركز الورار الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل "]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",8]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل "]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",30]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل "]
[4,"  Supply, test, install and connect electrical generator of 250 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements,  installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick , galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand and casting the floor under  the electrical generator with reinforced concrete using sulfate Resistance cement .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 250 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  وصب الارضية تحت المولدة بالخرسانة المسلحة وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل و."]
[7,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",2000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل و."]
[8,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[9,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",3]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[10,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل"]
[11,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[12,"Supply materials, tools and manpower to  clean and repair the sewage network , the work includes replacing all the damaged manholes cover with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة و تسليك المجاري شاملا السعر تبديل كل اغطية المنهولات  المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"Total Cost $"]