{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":211,"n_cols":6,"rows_kept":211,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[210,1,210,4],[61,1,61,4],[99,1,99,4],[127,1,127,4],[159,1,159,4],[181,1,181,4],[209,1,209,4],[0,0,0,5],[31,1,31,4]]}
["BOQ- ITB 110/16 Rehabilitation of 7 Health Centers in Eastern Ramadi, Anbar"]
["#","Item","Unit","Qty.","Unit Price $","Total Price $"]
[null,"1- Sejaria Sub Health Center               المركز الصحي الفرعي في السجارية"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل ."]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",30]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل ."]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",40]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل ."]
[4,"Supply, test, install and connect electrical generator of 100 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements,  installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick and  galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand  .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 100 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  ."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[7,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",2000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[8," supply material ,tools and manpower to replace the damaged Aluminum partitions with new and  according to required measurements  ,with all work requirements .","m2",10]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال قواطع الالمنيوم المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل ."]
[9," supply material ,tools and manpower to replace the damaged PVC  partitions with new and  according to required measurements  ,with all work requirements .","m2",10]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال قواطع PVC   المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل ."]
[10,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",900]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[11,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",4]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[12,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل ."]
[13,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[14,"Supply materials, tools and manpower to  clean and repair the sewage network , the work includes replacing all the damaged manholes cover with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة و تسليك المجاري شاملا السعر تبديل كل اغطية المنهولات  المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"2- Albu Sumaida Sub Health Center              المركز الصحي الفرعي في البوصميدع"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل ."]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",8]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل ."]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",40]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل ."]
[4,"  Supply, test, install and connect electrical generator of 100 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements,  installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick , galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand and casting the floor under  the electrical generator with reinforced concrete using sulfate Resistance cement .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 100 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  وصب الارضية تحت المولدة بالخرسانة المسلحة وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح ."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[7,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",2000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[8," supply material ,tools and manpower to replace the damaged Aluminum partitions with new and  according to required measurement  ,with all work requirements .","m2",10]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال قواطع الالمنيوم المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل ."]
[9," supply material ,tools and manpower to replace the damaged PVC  partitions with new and  according to required measurements  ,with all work requirements .","m2",10]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال قواطع PVC   المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل ."]
[10,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",900]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[11,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",4]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[12,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل ."]
[13,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[14,"Supply materials, tools and manpower to  clean and repair the sewage network , the work includes replacing all the damaged manholes cover with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة و تسليك المجاري شاملا السعر تبديل كل اغطية المنهولات  المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"3- Zoyat Steih Health Center        مركز زوية سطيح الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site , remove the debris , the work includes removing the damaged stone of the building, with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض و ازالة الحجر التغليف المتضرر  للبناية مع كل متطلبات العمل ."]
[2,"  Supply, test, install and connect electrical generator of 250 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements, installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick , galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand and casting the floor under  the electrical generator with reinforced concrete using sulfate Resistance cement .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 250 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  وصب الارضية تحت المولدة بالخرسانة المسلحة وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح ."]
[3," supply materials,tools and manpower to plaster the exterior face and fence of the building with cement mortar the work includes Chopping,with all work requirements","m2",300]
[null,"تجهيز المواد والعمل على لبخ الواجهة والسياج الخارجي بمونة الاسمنت والرمل ويشمل العمل التقطيع والطلس و كافة متطلبات العمل"]
[4," supply materials , tools and manpower to refinish with ceramic tiles and cement mortar 1:3 the work includes filling the joints with white cement ,with all work requirements","m2",50]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على اعادة التغليف بالسيراميك ومونة الاسمنت والرمل 1:3 و يشمل العمل ملى المفاصل بالسمنت الابيض مع كافة متطلبات العمل"]
[5,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",80]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل ."]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[7,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[8,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",3]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[9,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",10]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل ."]
[10,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",18]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل ."]
[11," supply materials, tools, manpower to install metal sunshade roofs consist of 3 inch   square iron section ,1.5 inch rectangular iron  section and metal Corrugated plates (Kirby) the work includes painting  with anti rust and oil paint with all work requirements","m2",60]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب مسقفات حديدية باستخدام حديد مربع 3 انج للاعمدة ,الطراحيات كل 3م و حديد شخاطة 1.5 انج و تثبيت الواح كيربي مضلع والشمل العمل الصبغ بالاصباغ المانعة للصدا و الاصباغ الدهنية مع كافة متطلبات العمل"]
[12,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",5000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[13,"supply materials , tools and manpower to repiar the damaged windows with all work requirements","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والادوات والايدي العاملة والعمل على صيانة الشبابيك  المتضررة مع كافة متطلبات العمل"]
[14,"Supply materials, tools and manpower to polish the ground with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بجلي وتلميع الارضية شاملا السعر استبدال او تصليح قطع الارضية المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[15,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[16,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",20]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[17," supply materials, tools and manpower to cast the floor of Corridors with concrete of 10 cm thickness ,1:2:4 mix ratio using sulfate resistant cement , the work includes spread layer of pieces stone before casting ,with all work requirements","m2",100]
[null,"تجهيز المواد والقيام بصب الارضية بالخرسانة العادية للممرات وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح وبسمك 10 سم وبنسبة خلط 1:2:4 شاملا السعر التربيع تحت الصب"]
[18," supply materials , tools and manpower to cast the walkway with concrete of 10 cm thickness ,1:2:4 mix ratio , using sulfate resistant cement , the work includes build the walls of walkway  using stones and cement mortar and plastering for the both side.","m.l",30]
[null,"تجهيز المواد والقيام بصب الخرسانة العادية للماشي وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح وبسمك 10 سم وبنسبة خلط 1:2:4 شاملا السعر بناء جدار ساند من الحجر ومونة السمنت واللبخ للوجهين"]
[null,"Sub Total $"]
[null,"4- Albu Hussein Al-Ali Health Center in Husaybah Al- Sharqiya     مركز البو حسين العلي الصحي في حصيبة الشرقية "]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل ."]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",2]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل ."]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",20]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل ."]
[4,"  Supply, test, install and connect electrical generator of 250 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements,  installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick , galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand and casting the floor under  the electrical generator with reinforced concrete using sulfate Resistance cement .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 250 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  وصب الارضية تحت المولدة بالخرسانة المسلحة وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح ."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[7,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",3000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[8," supply material ,tools and manpower to replace the damaged Aluminum doors with new and  according to required measurements  ,with all work requirements .","Ea.",4]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال ابواب لالمنيوم المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل ."]
[9,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[10,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",3]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[11,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",4]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل ."]
[12,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[13,"Supply materials, tools and manpower to  clean and repair the sewage network , the work includes replacing all the damaged manholes cover with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة و تسليك المجاري شاملا السعر تبديل كل اغطية المنهولات  المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"5-  Al-Soora Health Center with Maternity Hall    مركز السورة الصحي مع صالة ولادة "]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل ."]
[2,"supply material ,tools and manpower to repair and recast the damaged ceiling, with all work requirements","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على اصلاح وصب الجزء المتضرر من واجهة السقف مع كافة متطلبات العمل"]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",10]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل ."]
[4,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",50]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل ."]
[5,"  Supply, test, install and connect electrical generator of 250 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements,  installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick , galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand and casting the floor under  the electrical generator with reinforced concrete using sulfate Resistance cement .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 250 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  وصب الارضية تحت المولدة بالخرسانة المسلحة وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح ."]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[7,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[8,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",3000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[9," supply material ,tools and manpower to replace the damaged Aluminum partitions with new and  according to required measurements  ,with all work requirements .","m2",20]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال قواطع الالمنيوم المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل ."]
[10," supply material ,tools and manpower to replace the damaged PVC  partitions with new and  according to required measurements  ,with all work requirements .","m2",10]
[null,"تجهيز المواد والادوات والعمل على استبدال قواطع PVC   المتضررة و حسب القياسات المطلوبة مع كافة متطلبات العمل ."]
[11,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[12,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",3]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[13,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",6]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل ."]
[14,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[15,"Supply materials, tools and manpower to  clean and repair the sewage network , the work includes replacing all the damaged manholes cover with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة و تسليك المجاري شاملا السعر تبديل كل اغطية المنهولات  المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"6-  Al-Safwa Sub Health Center      مركز صحي الصفوة الفرعي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل ."]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",3]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل ."]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",30]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل ."]
[4,"  Supply, test, install and connect electrical generator of 100kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements, installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick , galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand and casting the floor under  the electrical generator with reinforced concrete using sulfate Resistance cement .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 100 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  وصب الارضية تحت المولدة بالخرسانة المسلحة وباستخدام سمنت مقاوم للاملاح ."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[7,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",1000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[8,"Supply materials, tools and manpower to polish the ground with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بجلي وتلميع الارضية شاملا السعر استبدال او تصليح قطع الارضية المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[9,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",700]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[10,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",3]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[null,"Sub Total $"]
[null,"7-  Husaiba Al-Sharqiya Health Center       مركز حصيبة الشرقية الصحي"]
[1,"Supply materials, tools and manpower to clean the site and remove the debris with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتنظيف الموقع بالكامل ورفع المخلفات والانقاض مع كل متطلبات العمل ."]
[2,"Supply materials, tools and manpower to install new wooden doors (1*2)m with painting, locks and all work requirements .","Ea.",3]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب ابواب خشب جديدة بقياس (1×2)م مع الصبغ والكيلون وكل متطلبات العمل ."]
[3,"Supply materials, tools and manpower to install 4mm glasses with all work requirements .","m2",30]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بتركيب زجاج 4 ملم مع كل متطلبات العمل ."]
[4,"Supply, test, install and connect electrical generator of 100 kVa capacity silent type,  the work includes the required electrical parts and connections with the warranty and all work requirements, installation of  sun shade roof from  galvanized metal sheet 6mm thick and  galvanized tank 2000 ltr capacity for the fuel with metal stand  .","Ea.",1]
[null,"تجهيز وفحص وتنصيب وربط وتشغيل مولدة قدرة 100 كي في كاتم الصوت تعمل تحت درجات الحرارة العالية التي تصل الى 50 درجة مئوية مع الضمان والصيانة لمدة سنة او الف ساعة تشغيل مع كل ما يتطلبه العمل من مستلزمات الربط والتوصيلات الكهربائية شاملا السعر تنصيب سقيفة فوق المولد  من الصفائح معدنية مغلونة سمك 6 ملم، وتجهيز ونصب خزان وقود من المعدن المغلون بحجم 2000 لتر مع الستاند المعدني  ."]
[5,"Supply materials, tools and manpower to repair the electrical parts, the work includes replacing all the damaged parts and wires with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات الكهربائية شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[6,"Supply materials, tools and manpower to repair the water and , the work includes replacing all the damaged parts and paipes with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة التاسيسات المائية  شاملا السعر تبديل كل الاجزاء المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[7,"Supply materials, tools and manpower to paint the interior and exterior walls, the work includes repairing the damaged parts with all work requirements .","m2",2000]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصبغ البناية من الداخل والخارج بالاصباغ المناسبة شاملا السعر تصليح الاماكن المتضررة مع كل متطلبات العمل ."]
[8," supply material ,tools and manpower to cast the damaged ceiling  with reinforced concrete ,1:2:4 mix ratio, the work includes repairing the damaged parts,rebuild the Adjacent wall for the room  and rehabilitation of sanitary group with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل على صب سقف الغرفة المتضررة بالخرسانة المسلحة وبنسبة خلط 1:2:4 شاملا العمل بناء الجدار الملاصق للغرفة و تاهيل الصحيات وبناء الاستارة مع كافة متطلبات العمل ."]
[9,"Supply materials, tools and manpower to clean the roofing and refill the joints with mastic with replacing the damaged tiles and all work requirements","m2",600]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام باعادة ملئ مفاصل الشتايكر بالماستك مع الكوي شاملا السعر تنظيف السطح واستبدال الالواح المتضررة مع كل متطلبات العمل"]
[10,"Supply, install and connect air-conditioning split unit (cooling and heating) of 2 ton capacity with the protection device and the fixation of the outdoor part on iron frames .","Ea.",4]
[null,"تجهيز وتثبيت وربط مكيف هواء سبلت يونت (تدفئة تبريد) سعة (2 طن), مع جهاز الحماية وتثبيت القطع الخارجية بحمالات حديدية . ."]
[11,"Supply materials and work to install (1000) liter capacity galavanized plate, gage 16 water tank, with 30cm height iron frame base 3 inch (angle cross section)  with all requirements .","Ea.",4]
[null,"تجهيز المواد والعمل على تنصيب خزان ماء مغلون سعة 1000 لتر كيج 16 ملم مع قاعدة للحزان مصنوعة من حديد الزاوية  قياس 3 انج مع كافة متطلبات العمل ."]
[12,"supply ,install and connect water heater of 120 ltr capacity with all work requirements.","Ea.",2]
[null,"تجهيز وتنصيب و ربط سخان ماء سعة 120 لتر مع كافة متطلبات العمل"]
[13,"Supply materials, tools and manpower to  clean and repair the sewage network , the work includes replacing all the damaged manholes cover with all work requirements .","L.S.",1]
[null,"تجهيز المواد والعمل للقيام بصيانة و تسليك المجاري شاملا السعر تبديل كل اغطية المنهولات  المتضررة مع كل متطلبات العمل "]
[null,"Sub Total $"]
[null,"Total Cost for Rehabilitation 7 health Centers US$"]